Основной режим сканирования / Автоматическое сканирование

# Автоматическое сканирование

> Сканирование
> Сохранение отсканированного изображения

При автоматическом сканировании характеристики изображения автоматически оптимизируются. Вы можете быстро и легко сканировать, не изменяя комплексных установок автоматического режима.

| Примечание:

В автоматическом режиме вы можете сканировать цветные прозрачные оригиналы, например, цветные фотопленки. Если вы хотите сканировать монохромные негативные пленки, перейдите на ручной режим.

Обязательно используйте держатели фотопленок, когда сканируете прозрачные оригиналы.

## Сканирование

Выполните следующие действия для сканирования непрозрачных или прозрачных оригиналов в автоматическом режиме.

| Примечание для пользователей компьютеров Macintosh:

Большинство иллюстраций, приведенных в этом разделе, сделаны на примере операционных систем Windows, поэтому они могут отличаться по виду от тех, что будут у вас на экране монитора. Указания одни и те же, за исключением особо отмеченных.

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение (В качестве примера здесь используется программа ArcSoft PhotoImpression.)

| Щелкните на кнопке Get Photo (Считать фото) и затем щелкните на кнопке Camera/Scanner (Камера/Сканер) в основном окне.

| Выберите утилиту EPSON TWAIN 5 в списке Select Source (Выбор источника) и щелкните на кнопке Acquire (Сканировать предварительно) (для пользователей Windows) или OK (для пользователей Macintosh), чтобы открыть утилиту EPSON TWAIN 5.

|  | Примечание:

Утилита EPSON TWAIN запускается из окна любого TWAIN-совместимого программного приложения.

Обычно приходится выбирать утилиту EPSON TWAIN 5 только при первом пользовании сканером с выбранным программным приложением.

Конкретные установки смотрите в документации к этому программному приложению.

| Появится следующее окно.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически просматривает изображение и определяет источник и тип документа. См. раздел Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа).

> Если вы хотите сделать дополнительные установки, то щелкните на кнопке Cancel (Отмена), а затем щелкните на кнопке (для пользователей Windows) или на стрелке в нижнем левом углу диалогового окна (для пользователей Macintosh), чтобы открыть меню настройки для автоматического режима. Дополнительные подробности см. в разделе Настройка установок автоматического режима.

> Если вы хотите перейти на ручной режим, щелкните на кнопке Cancel (Отмена), а затем щелкните на кнопке Manual mode (Ручной режим), чтобы открыть окно Manual mode (Ручной режим). Дополнительную информацию см. в разделе Выбор режима.

|  | Примечание:

В зависимости от того, какое изображение вы хотите сканировать, вы можете не получить желаемого отсканированного изображения. В этом случае сканируйте изображение в ручном режиме. См. раздел Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме.

| После того, как утилита EPSON TWAIN просмотрит и распознает тип документа, появится следующее окно. Вы можете увидеть сообщение о типе документа и соответствующий значок в этом окне.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически определяет установки Image Location (Определение области изображения) и Exposure (Экспозиция), а затем начинает сканировать. В случае сканирования нескольких фотографий будет указываться число отсканированных изображений.

> Для отмены сканирования щелкните на кнопке Cancel (Отмена).

| Отсканированное изображение отправляется в программное приложение.

| Примечание:

При использовании некоторых программных приложений невозможно сканирование подряд нескольких изображений.

Если вы не можете сканировать прозрачные оригиналы в автоматическом режиме, то перейдите на ручной режим и используйте выделяюшую рамку. Подробности см. в разделе Вы не можете отсканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме эскизного просмотра.

Вы не можете сканировать изображение, объем видеоданных которого превышает имеющуюся свободную оперативную память и объем свободной памяти на жестком диске компьютера. При попытке сканировать чрезмерно большое по объему видеоданных изображение на экране появится предупреждающее сообщение об этом.

Информацию о дальнейшем редактировании отсканированных изображений см. в документации к используемому программному приложению.

После того, как сканировали изображение, обязательно сохраните его в файле или экспортируйте. См. раздел Сохранение отсканированного изображения.

Режим, на котором вы закончили работать последний раз, включится снова при очередном запуске утилиты EPSON TWAIN.

#### Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

Изображение автоматически распознается как один из следующих типов документов:

Источник документа | Тип документа | Значок
Непрозрачный | Цветная фотография |
Черно-белая фотография
Рисунок |
Текст/Штриховая графика |
Цветной документ |
Черно-белый документ
Фотопленка | Цветная негативная фотопленка |
Цветная позитивная фотопленка

#### Установка Image Location (Определение области изображения)

Auto Locate (Автоматическое определение области изображения): | Сканер автоматически находит и отбирает нужное изображение. Изображение появляется без белого окаймления. (Если типом оригинала является документ или Текст/Штриховая графика, то поле размером 2 мм добавляется по всему контуру области изображения.) Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Auto Locate применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности; в противном случае произойдет охват целиком всей области изображения.
Detect Skew Angle (Определить угол перекоса): | Сканер автоматически определяет и изменяет перекос сканируемого изображения. Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Detect Skew Angle (Определить угол перекоса) применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности. Если типом документа является Текст/Штриховая графика, то происходит охват целиком всей области изображения.

#### Установка Exposure (Экспозиция)

Сканер автоматически оптимизирует экспозицию изображения, установленного функцией Auto Locate (Автоматическое определение области изображения). Параметры Gamma (Гамма), Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) задаются автоматически.

[К началу]

## Сохранение отсканированного изображения

После сканирования изображения обязательно сохраните его, выполняя описанные ниже действия (На примере программы ArcSoft PhotoImpression.)

| Щелкните на кнопке Save (Сохранить) в основном окне.

| Щелкните на кнопке Save As (Сохранить как).

| Введите с клавиатуры имя файла, выберите формат файла, а затем щелкните на кнопке Save (Сохранить). См. в следующем разделе пояснения о форматах файлов.

#### Форматы файлов

В следующей таблице приводятся самые распространенные форматы графических файлов. Выбирайте подходящий формат, поддерживаемый используемым графическим редактором, при сохранении файлов изображений.

Формат (расширение файла) | Пояснения
Формат BMP (*.BMP) | Стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows включают в себя текстовые редакторы, которые могут считывать и подготавливать изображения в этом формате.
Формат TIFF (*.TIF) | TIFF является расширением формата, который создан для обмена данными между приложениями, например, графической программой и настольно-издательской программой.
Формат JPEG (*.JPG) | JPEG является расширением сжатого файла, который предоставляет возможность сжатия файла. Однако, когда сжатие файла чрезмерное, качество изображения может ухудшиться. Качество изображения также ухудшается при каждом сохранении файла в формате JPEG. В случае редактирования файла изображения после его сохранения, исходное отсканированное изображение должно быть сохранено в формате отличном от формата JPEG.
Формат EPS (*.EPS) | EPS является расширением формата файла PostScript. Большинство рисунков и настольно-издательских программ совместимы с форматом EPS.
Формат PICT (только Macintosh) | PICT является стандартным форматом графических файлов в Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включающие в себя текстовые редакторы, могут считывать и подготавливать изображения в этом формате.

[К началу]

Предыдущая | Далее