Технические характеристики

# Сканирование

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> Сканер Perfection 1660 Photo
> Сканер Perfection 2400 Photo

## Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью
Эффективная площадь | 10200 x 14040 пикселов при 1200 dpi, 100%
Размеры документа | 216 x 297 мм формат A4 или US letter (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования | 1200 dpi (основной режим) 2400 dpi c Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | от 50 до 9600 dpi (от 50 до 4800 dpi с шагом 1 dpi, 7200 dpi и 9600 dpi.)
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет (внутренние) 8 бит/пиксел/цвет (внешние)
Установки Line Art (Штриховая графика) | Фиксированный порог чувствительности
Гамма-коррекция | 1 тип, определяемый пользователем
Коррекция цветовоспроизведения | 1 тип для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для отпечатков принтера 1 тип, определяемый пользователем [Только определяемая пользователем Color correction (Коррекция цветовоспроизведения) доступна в окне утилиты EPSON TWAIN]
Интерфейс | USB (гнездовой разъем типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс | 10000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры | Ширина: 278 мм Длина: 438 мм Высота: 67 мм
Масса | Около 2,5 кг

[К началу]

## Сканер Perfection 1660 Photo

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью
Эффективная площадь | 13600 x 18720 пикселов при 1600 dpi, 100%
Размеры документа | 216 x 297 мм Формат A4 или US letter (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования | 1600 dpi (основной режим) 3200 dpi c Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | от 50 до 12800 dpi (от 50 до 6400 dpi с шагом 1 dpi, 9600 dpi и 12800 dpi выполняются функцией масштабирования)
Цветоделение | Цветные фильтры RGB на базе приборов с зарядовой связью
Масштабирование | от 50 до 200% с шагом 1%
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет (внутренние) От 1 до 16 бит/пиксел/цвет (внешние)
Яркость | 7 уровней [В утилите EPSON TWAIN функция Gamma correction (Гамма коррекция) управляет яркостью]
Установки Line Art (Штриховая графика) | Фиксированный порог чувствительности Технология улучшения текстовых участков (включается/выключается по выбору)
Обработка полутонов | Автоматическая сегментация области сканирования включается/выключается по выбору 3 режима обработки полутонов (A, B и C), а также 4 способа размывки полутонов (A, B, C и D) для двухуровневых и четырехуровневых данных (2 загружаемых способа размывки полутонов)
Гамма-коррекция | 2 типа для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для выходного принтера 1 тип, определяемый пользователем
Коррекция цветовоспроизведения | 1 тип для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для отпечатков принтера 1 тип, определяемый пользователем [определяемая пользователем Color correction (Коррекция цветовоспроизведения) доступна только в окне утилиты EPSON TWAIN]
Интерфейс | USB (гнездовой разъем типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс | 30000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры | Ширина: 276 мм Длина: 450 мм Высота: 116 мм
Масса | Около 3,1 кг

[К началу]

## Сканер Perfection 2400 Photo

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью
Эффективная площадь | 20400 x 28080 пикселов при 2400 dpi, 100%
Размеры документа | 216 x 297 мм Формат A4 или US letter (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования | 2400 dpi (основной режим) 4800 dpi c Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | от 50 до 12800 dpi (от 50 до 6400 dpi с шагом 1 dpi, 12800 dpi выполняется функцией масштабирования)
Цветоделение | Цветные фильтры RGB на базе приборов с зарядовой связью
Масштабирование | от 50 до 200% с шагом 1%
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет (внутренние) От 1 до 16 бит/пиксел/цвет (внешние)
Яркость | 7 уровней [В утилите EPSON TWAIN функция Gamma correction (Гамма коррекция) управляет яркостью]
Установки Line Art (Штриховая графика) | Фиксированный порог чувствительности Технология улучшения текстовых участков (включается/выключается по выбору)
Обработка полутонов | Автоматическая сегментация области сканирования включается/выключается по выбору 3 режима обработки полутонов (A, B и C), а также 4 способа размывки полутонов (A, B, C и D) для двухуровневых и четырехуровневых данных (2 загружаемых способа размывки полутонов)
Гамма-коррекция | 2 типа для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для выходного принтера 1 тип, определяемый пользователем
Коррекция цветовоспроизведения | 1 тип для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для отпечатков принтера 1 тип, определяемый пользователем [определяемая пользователем Color correction (Коррекция цветовоспроизведения) доступна только в окне утилиты EPSON TWAIN]
Интерфейс | USB (гнездовой разъем типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс | 30000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры | Ширина: 276 мм Длина: 450 мм Высота: 116 мм
Масса | Около 3,1 кг

[К началу]

Предыдущая | Далее