Основной режим сканирования / Использование слайд-модуля

# Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

> Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов
> Размещение фотопленки и слайдов
> Хранение держателя фотопленки
> Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Крышка этого сканера выполняет роль как обычной крышки сканера, так и слайд-модуля. Вы можете легко сканировать негативные фотопленки и слайды, сняв подложку для непрозрачных оригиналов.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1660 Photo:

Большинство рисунков, приведенных в этом разделе, относятся к сканеру Perfection 2400 Photo, поэтому они могут несколько отличаться по виду от данного принтера. Указания остаются теми же самыми.

## Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов

Подложка для непрозрачных оригиналов крепится к крышке сканера, объединенной со слайд-модулем. Выполните следующие действия, чтобы снять и установить подложку для непрозрачных оригиналов.

### Снятие подложки для непрозрачных оригиналов

| Примечание:

Необходимо снимать подложку для непрозрачных оригиналов, если хотите сканировать прозрачные оригиналы.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Ухватитесь за верхний край подложки для непрозрачных оригиналов и затем аккуратно вытяните ее вверх.

### Установка подложки для непрозрачных оригиналов

| Примечание:

Необходимо установить подложку для непрозрачных оригиналов в случае сканирования непрозрачных оригиналов.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Ухватитесь за верхний край подложки для непрозрачных оригиналов и затем аккуратно продвиньте ее вниз вдоль крышки сканера.

| Установите нижние углы подложки для непрозрачных оригиналов в отверстия на крышке сканера, объединенной со слайд-модулем, и задвиньте подложку до конца, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что верхняя часть подложки для непрозрачных оригиналов введена в защелку на крышке сканера, объединенной со слайд-модулем.

[К началу]

## Размещение фотопленки и слайдов

Вы можете сканировать прозрачные оригиналы, такие как позитивная или негативная фотопленка, пропуская свет сквозь оригинал. В следующих разделах объясняется, как размещать фотопленки и слайды.

Вы можете сканировать полосы 35-мм фотопленки или слайды.

| Примечание:

Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel или утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в соответствующей документации.

Протрите изнутри слайд-модуль и стекло планшета сканера перед сканированием прозрачных оригиналов. Смотрите раздел Чистка сканера.

Выполните следующие действия для размещения фотопленки или слайдов.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикосновение к поверхности пленки руками без перчаток может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Если крышка сканера, объединенная со слайд-модулем, не установлена на сканер, то подсоедините разъем слайд-модуля к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

|  | Примечание:

Перед установкой крышки сканера, объединенной со слайд-модулем, проверьте, что сканер отключен от сети и компьютера.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

|  | Примечание:

Не кладите тяжелые предметы на стекло планшета сканера. Также не давите на стекло планшета сканера с чрезмерным усилием.

| Если установлена подложка для непрозрачных оригиналов, то необходимо снять ее. Подробности смотрите в разделе Снятие подложки для непрозрачных оригиналов.

| Установите прозрачные оригиналы в держатели фотопленки и расположите их на стекле планшета сканера. Далее переходите к следующему разделу, соответствующему типу прозрачного оригинала, который вы хотите сканировать.

> 35-мм фотопленка
> 35-мм слайды

|  | Примечание:

Стороной основы фотопленки является сторона, на которой можно правильно прочитать имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки. Также, когда вы смотрите на изображение со стороны основы, изображение выглядит нормально, а не как перевернутое.

Совместите фотопленку по вертикали с рисунком (зеркально написанной буквой алфавита "F"), отпечатанным на держателе фотопленки.

### Полоса 35-мм фотопленки

> Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте фотопленку настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

### 35-мм слайды

> Положите держатель слайда на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

> Положите слайды в держатель для 35-мм слайдов, как показано ниже.

| Закройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

> Указания по сканированию прозрачных оригиналов в автоматическом режиме см. в разделе Автоматическое сканирование. Указания по сканированию прозрачных оригиналов в ручном режиме см. в разделе Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме.

| Примечание:

Убедитесь, что крышка сканера, объединенная со слайд-модулем, полностью закрыта; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная, цветная или монохромная).

Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

[К началу]

## Хранение держателя фотопленки

Когда держатель фотопленки не используется, его можно хранить внутри крышки сканера, объединенней со слайд-модулем.

| Откройте крышку сканера, объединеннуюсо слайд-модулем, и снимите простую крышку сканера.

| Вставьте держатель фотопленки в крышку сканера, объединеннуюсо слайд-модулем.

| Замените подложку для непрозрачных оригиналов.

[К началу]

## Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных (непрозрачных) оригиналов, вы можете просто установить подложку для непрозрачных оригиналов. См. раздел Установка подложки для непрозрачных оригиналов.

| Примечание:

В случае возвращения к сканированию непрозрачных документов в ручном режиме вам необходимо указать в качестве параметра установки Document Source (Источник документа) Flatbed (Планшет сканера) в окне Manual mode (Ручной режим).

[К началу]

Предыдущая | Далее