Расширенное сканирование / Настройка установок ручного режима

# Выполнение конфигурационных установок

> Вкладка Preview (Предварительный просмотр)
> Вкладка Color (Цвет)
> Вкладка Other (Остальное)

Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором можно выполнить множество конфигурационных установок, относящихся к окну Preview (Предварительный просмотр) и просматриваемому изображению, а также к цветовой регулировке.

## Вкладка Preview (Предварительный просмотр)

На этой закаладке можно выполнить основные установки, которые отражаются на параметрах окна Preview (Предварительный просмотр).

### Automatic Preview (Автоматический просмотр)

Данный вид просмотра автоматически запускается, когда запущена утилита EPSON TWAIN.

### Fast Preview (Быстрый просмотр)

Обеспечивает высокоскоростную загрузку предварительно просматриваемого изображения. В случае установки флажка в клетке этой опции, просматриваемое изображение сканируется в режиме Draft (Черновик). Если эта опция не выбрана, то изображение сканируется в режиме Best (Основной) и можно получить точные значения Highlight (Белой точки), Shadow (Черной точки) и Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) посредством замера с помощью инструмента Eyedropper (Пипетка) в поле просматриваемого изображения.

Эта опция доступна, только когда в качестве параметра установки Document Source (Источник документа) задан Flatbed (Планшет сканера).

Не пользуйтесь этой опцией (не ставьте флажок в клетке этой опции), когда для вас качество важнее скорости.

| Примечание:

Данное окно становится тусклым и недоступным, когда в качестве параметра установки Document Source (Источник документа) заданы прозрачные оригиналы (TPU: Color Neg. Film (Цветная негативная пленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Монохромная негативная пленка) или TPU: Pos. Film (Диапозитив)).

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo:

Для данного сканера эта функция недоступна.

### Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр слайдов)

При установке флажка в клетке этой опции станет возможным режим Thumbnail preview (Эскизного просмотра), когда в качестве установки Document Source (Источник документа) зададите TPU: Color Neg. Film (Цветная негативная пленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Монохромная негативная пленка) или TPU: Pos. Film (Диапозитив), а затем щелкните на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр).

[К началу]

## Вкладка Color (Цвет)

Щелкните на вкладке Color (Цвет).

На этой вкалдке можно выполнить множество установок, относящихся к регулировке цвета и системам управления им. Выберите подходящую установку в ниже расположенном списке.

Установка | Когда выбирать
Color Controls (Регуляторы цвета) (установка по умолчанию) | Когда не используется система управления цветом вместе с утилитой EPSON TWAIN
ICM (для Windows) или ColorSync (для Macintosh) | Для пользования настройками системы управления цветом вместе с утилитой EPSON TWAIN
No Color Correction (Без коррекции цвета) | Для выполнения цветовых настроек пользуйтесь устройством для калибровки цвета

### Color Controls (Регуляторы цветы)

Установка Color Controls (Регуляторы цветы) позволяет выполнить установки, которые изменяют параметр Gamma (Гамма) экрана монитора и способ действия функции Auto Exposure (Автоэкспозиция).

#### Display Gamma (Параметр Гамма экрана монитора)

Можно изменить значение параметра Gamma (Гамма) для экрана монитора, вводя с клавиатуры нужное значение в текстовом окне Display Gamma (Параметр Гамма экрана монитора) или щелкая на стрелках, расположенных рядом с текстовым окном. Можно изменять значение в диапазоне от 1,0 до 3,0 с шагом 0,1. По умолчанию значение параметра Гамма равно 1,8.

Установка Display Gamma (Параметр Гамма экрана монитора) также воздействует на то, как щелкание на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) будет отражаться на установке Gamma (Параметр Гамма).

| Примечание:

В случае применения функции PRINT Image Matching при включенных в утилите EPSON Smart Panel функциях, таких, например, как Scan to Web (Сканировать для Web) или Scan to P.I.M. File (Сканировать в P.I.M.-файл), вы не сможете изменить значение установки Gamma (Параметр Гамма) в текстовом окне Display Gamma (Параметр Гамма экрана монитора).

#### Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) включалась при каждом щелкании на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр), чтобы изменять масштаб просмотра с помощью функции Zoom (Масштаб), применять Marquee (Выделяющую рамку) или изменять размер и расположение выделяющей рамки на поле изображения.

В случае отсутствия флажка в клетке этой опции функция Auto Exposure (Автоэкспозиции) будет включаться только после щелкания на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) в окне Manual mode (Ручной режим).

| Примечание:

Эта функция доступна только тогда, когда опция Color Controls (Регуляторы цвета) выбрана.

### ICM (для Windows) или ColorSync (для Macintosh)

Выбирайте эту установку для воспроизведения изображения с помощью доступной на используемом компьютере системы управления цветом: ICM для Windows или ColorSync для Macintosh. Выбор этой установки позволит вам задать нужные цветовые настройки для используемого сканера в окне списка Source (Scanner) (Источник: сканер), а также монитора или выходного устройства (например, принтера) в окне списка Target (Результат). После сканирования изображение преобразовывается в соответствии с этими установками перед отправкой в программное приложение.

| Примечание:

В случае применения функции PRINT Image Matching при включенных в утилите EPSON Smart Panel функциях, таких, например, как Scan to Web (Сканировать для Web) или Scan to P.I.M. File (Сканировать в P.I.M.-файл), данная установка недоступна.

В случае задания в качестве параметра установки Document Source (Источник документа) TPU: Color Neg. Film (Цветная негативная пленка) или TPU: Monochrome Neg. Film (Монохромная негативная пленка) системы управляения цветом ICM и ColorSync не работают.

Установки ICM и ColorSync предназначены для опытных пользователей. Если вы знакомы хорошо с системами управления цветом, то выберите опцию Color Controls (Регуляторы цветы), чтобы избежать непредвиденных результатов.

Если используемый принтер или монитор не поддерживают доступную систему управления цветом, то выберите опцию Color Controls (Регуляторы цветы). Смотрите документацию принтера и монитора, чтобы узнать, могут ли они поддерживать системы управления цветом ICM или ColorSync.

В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync установка Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция) недоступна.

В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync при каждом использовании функции Auto Exposure (Автоэкспозиция) значение параметра Shadow (Черная точка) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) будет автоматически устанавливаться на значении 8, а параметра Gamma (Гамма) на 1,0.

В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync в окне утилиты EPSON TWAIN при использовании программы Adobe Photoshop 5.0 или 5.5 обязательно снимите флажок Display Using Monitor Compensation (Показывать используемую систему коррекции для монитора) в диалоговом окне RGB Setup (Параметры модели RGB) программы Photoshop.

Перед сканированием обязательно выберите подходящие установки в опции System Profile (Настройки системы) на панели управления системы ColorSync, чтобы иметь оптимальное совпадение цветов. Дополнительную информацию см. в документации к используемому компьютеру Macintosh.

#### Source (Scanner) (Источник: сканер)

Выберите цветовые характеристики для используемого сканера из этого окна списка. Рекомендуется выбирать установку EPSON Standard при пользовании сканером компании EPSON.

#### Target (Результат)

В этом окне списка можно выбрать цветовые характеристики, которые соответствуют монитору или другому выходному устройству (например, принтеру) или выбрать настройки цветового пространства в модели RGB, которые будут соответствовать тем, что доступны в программе Adobe Photoshop.

Чтобы использовать те же самые цветовые настройки, что используются на мониторе в данный момент, выберите параметр Monitor RGB. Чтобы выбрать другие настройки для используемого монитора или принтера, выберите из списка нужные вам параметры для монитора и принтера.

Чтобы выбрать цветовые настройки, которые бы соответствовали цветовому пространству модели RGB, используемому в программе Adobe Photoshop, выберите такое же цветовое пространство в списке. Дополнительную информацию об управлении цветом в программе Adobe Photoshop см. в документации к этой программе.

| Примечание:

Если вы выполняли цветовые настройки, чтобы откалибровать монитор с помощью утилиты Adobe Gamma, то эти цветовые настройки появятся в окне списка Target (Результат).

По умолчанию параметром установки Target (Результат) в Windows является модель sRGB, а в Macintosh Monitor RGB.

#### Display Preview Using Monitor Compensation (Показывать используемую систему коррекции для монитора при предварительном просмотре)

Просматриваемое изображение выводится скорректированным системами управления цветом ICM или ColorSync, действие которых распространяется от цветового пространства адресата результата до монитора.

В случае установки флажка в клетке этой опции окончательно сканированное изображение соответствует изображению, просмотренному в окне Preview (Просмотр) программы Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop регулирует рабочий диапазон цветового пространства внутрипрограммного изображения, чтобы оно соответствовало цветовому пространству монитора и выводит на экран уже преобразованное изображение. Поскольку другие программные приложения не поддерживают эту функцию, рекомендуется оставлять клетку этой опции чистой.

### No Color Correction (Без коррекции цвета)

Эта установка позволяет сканировать изображения совсем без корректировки качества изображений. Выбирайте эту установку для достижения наилучших результатов, когда вы делаете собственные цветовые настройки с помощью устройства для цветовой калибровки.

| Примечание:

В случае применения функции PRINT Image Matching при включенных в утилите EPSON Smart Panel функциях, таких, например, как Scan to Web (Сканировать для Web) или Scan to P.I.M. File (Сканировать в P.I.M.-файл), данная установка недоступна.

[К началу]

## Вкладка Other (Остальное)

Щелкните на вкладке Other (Остальное).

### Preserve Preview Settings (Сохранять предварительные установки)

При установке флажка в клетке этой опции установки Image Type (Тип изображения), Destination (Назначение), Resolution (Разрешение) и Unsharp Mask (Нерезкая маска) сохраняются и будут действовать до следующего запуска утилиты EPSON TWAIN.

#### Preserve Preview Image (Сохранять просмотренное изображение)

При установке флажка в клетке этой опции изображение, показанное в окне Preview (Предварительный просмотр), сохраняется вместе с его установками до следующего запуска утилиты EPSON TWAIN. Эта функция очень полезна при неоднократном сканировании одного документа и особенно полезна, когда используются разные TWAIN-совместимые приложения для сканирования одного документа.

| Примечание:

Данное окно становится тусклым и недоступным, когда не установлен флажок Preserve Preview Settings (Сохранять предварительные установки) или не активизирован режим просмотра Thumbnail (Эскизный).

### Work Area (Рабочая область)

Выбирайте жесткий диск компьютера в качестве временной рабочей области для выполнения части операций с изображением. В списке доступен только локальный жесткий диск компьютера.

### Free Space (Объем свободной памяти)

Показывает объем свободной памяти на жестком диске, выбранном в качестве рабочей области.

### Reset All (Сбросить все)

Щелкайте на этой кнопке для инициализации всех установок утилиты EPSON TWAIN и восстановления установок по умолчанию, заданных производителем.

[К началу]

Предыдущая