Основной режим сканирования / Автоматическое сканирование

# Общие сведения о процедурах основного режима сканирования

> Сканирование непрозрачных оригиналов
> Сканирование прозрачных оригиналов

Процесс сканирования в основном режиме с помощью TWAIN-совместимого программного приложения включает в себя следующие операции:

## Сканирование непрозрачных оригиналов

Необходимо выполнить следующие операции, чтобы сканировать непрозрачные документы на данном сканере с помощью TWAIN-совместимого программного приложения.

| Разместите оригинал на стекло планшета сканера. Подробности см. в разделе Размещение документа на стекле планшета сканера.

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение. Подробности см. в разделе TWAIN-совместимые программные приложения.

| В используемом программном приложении откройте утилиту EPSON TWAIN 5.

| Full Auto mode (Автоматический режим): Утилита EPSON TWAIN автоматически просматривает изображения и распознает источник и тип документа. Изображения автоматически оптимизируются и сканируются. Подробности см. в разделе Автоматическое сканирование.

> Manual mode (Ручной режим):
> Выполните основные установки, вручную оптимизируйте изображения и щелкните на кнопке Scan (Сканировать). Подробности см. в разделе Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме.

| Сохранить отсканированные изображения. Подробности см. в разделе Сохранение отсканированного изображения.

[К началу]

## Сканирование прозрачных оригиналов

Необходимо выполнить следующие операции, чтобы сканировать прозрачные документы с помощью слайд-адаптера и крышки сканера, объединенной со слайд-модулем.

| Пользователи сканера Perfection 1260 Photo: Установите слайд-модуль. Подробности см. в разделе Установка слайд-модуля.

> Пользователи сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:
> Удалите подложку для непрозрачных документов с крышки сканера, объединенной со слайд-модулем. Подробности см. в разделе Снятие подложки для непрозрачных оригиналов.

| Разместите слайд или фотопленку в держатель фотопленки и все вместе установите на стекло планшета сканера. Пользователи сканера Perfection 1260 Photo см. подробности в разделе Размещение фотопленки и слайдов. Пользователи сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo см. подробности в разделе Размещение фотопленки и слайдов.

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение. Подробности см. в разделе TWAIN-совместимые программные приложения.

| В используемом программном приложении откройте утилиту EPSON TWAIN 5.

| Full Auto mode (Автоматический режим): Утилита EPSON TWAIN автоматически просматривает изображения и распознает источник и тип документа. Изображения автоматически оптимизируются и сканируются. Подробности см. в разделе Автоматическое сканирование.

> Manual mode (Ручной режим):
> Выполните основные установки, вручную оптимизируйте изображения и щелкните на кнопке Scan (Сканировать). Подробности см. в разделе Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме.

| Сохранить отсканированные изображения. Подробности см. в разделе Сохранение отсканированного изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее