# Указатель

#

Слайд размером 120/220 (6 x 9 см),

- Слайд размером 120/220 (6 x 9 см)

Полоса 35-мм фотопленки

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo,
> - полоса 35-мм фотопленки

> Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo,
> - полоса 35-мм фотопленки
> - полоса 35-мм фотопленки (многооконные рамки)

Слайд размером 35 мм

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo,
> - Слайд размером 35 мм

> Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo,
> - Слайды размером 35 мм
> - Слайд размером 35 мм

Слайд размером 4 x 5 дюйма,

- слайд размером 4 x 5 дюйма

Кнопка 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов),

- Использование кнопки 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

Автоматическая сегментация области сканирования,

- Опция черно-белое

Технические характеристики адаптера сетевого питания,

- Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

- Сканер Perfection 1660 Photo

- Сканер Perfection 2400 Photo

Регулировка

> Параметр Gamma,
> - Регулировка параметра Gamma

> Баланс яркости полутонов,
> - Балансировка яркости полутонов

> Параметр Белая точка,
> - Регулировка параметра Белая точка

> Насыщенность цвета,
> - Регулировка параметра Насыщенность

> Параметр Черная точка,
> - Регулировка параметра Черная точка

Метка для выравнивания,

- Размещение документа на стекло сканера

Стандарты безопасности,

- Сканер

- Адаптер сетевого питания

Автоматическая сегментация области сканирования,

- Опция черно-белое

Автоэкспозиция,

- Использование кнопки Auto Exposure (Автоэкспозиция)

Опция Автоэкспозиция,

- Опция Автоэкспозиция

Автоматическое определение области изображения,

- Использование кнопки Auto Locate (Автоматическое определение области изображения)

Автоматический просмотр,

- Автоматический просмотр

Автоматический эскизный просмотр фотопленки,

- Автоматический эскизный просмотр фотопленки

Опция черно-белое,

- Опция черно-белое

Слайд-модуль B81317*,

- Для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Слайд-модуль B81332*,

- Для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

Пакетное сканирование,

- Использование диалогового окна Settings (Установки)

Черно-белый документ,

- Черно-белый документ

Черно-белая фотография,

- Черно-белая фотография

Черно-белая фотография (16-битная),

- Черно-белая фотография (16-битная)

Кнопка

> 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов),
> - Использование кнопки 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

> Автоэкспозиция,
> - Использование кнопки Auto Exposure (Автоэкспозиция)

> Автоматическое определение области изображения,
> - Использование кнопки Auto Locate (Автоматическое определение области изображения)

> Регулировка цвета,
> - Балансировка яркости полутонов

> Конфигурация,
> - Выполнение конфигурационных установок

> Назначение,
> - Назначение

> Режим Full Auto (Автоматический),
> - Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

> Полноэкранный просмотр,
> - Использование кнопки Full Preview (Полноэкранный просмотр)

> Регуляторы изображения,
> - Регулировка параметра Белая точка

> Тип изображения,
> - Кнопка Image Type (Тип изображения)

> Фиксатор,
> - Кнопка фиксатора

> Ручной режим,
> - Выбор режима

> Зеркальное отражение,
> - Использование кнопки Mirroring (Зеркальное отражение)

> Сброс,
> - Сброс настроек цветов

> Кнопка Scan,
> - Использование кнопки Scan (Сканировать)

> Установки,
> - Использование диалогового окна Settings (Установки)

> Корректировка тоновоспроизведения,
> - Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

> Масштаб просмотра,
> - Просмотр
> - Эскизный просмотр

Кнопки управления на сканере,

- Световой индикатор и кнопки управления

- Использование кнопки Start (Пуск)

- Использование кнопки Copy (Копировать)

- Использование кнопки Scan to E-mail (Сканировать для E-mail)

- Использование кнопки Scan to Web (Сканировать для Web)

- Присвоение другого назначения кнопкам управления в Windows

Цветовые каналы изображений,

- Цветовые каналы изображений

Чистка сканера,

- Чистка сканера

Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета),

- Балансировка яркости полутонов

Яркость тона (интенсивность цвета),

- Балансировка яркости полутонов

Цветной документ,

- Цветной документ

Система управления цветом,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Color Photo,

- Цветная фотография

Цветная фотография (48-битная),

- Цветная фотография (48-битная)

Сглаживание цветовых переходов,

- Рисунок

- Сглаживание цветовых переходов

ColorSync,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Конфигурация,

- Выполнение конфигурационных установок

> Вкладка,
> - Вкладка Preview (Предварительный просмотр)
> - Вкладка Color (Цвет)
> - Вкладка Other (Остальное)

Обращение в EPSON,

- Общие сведения о технической поддержке пользователя

Постоянная автоэкспозиция,

- Регуляторы цвета

Копировать,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Копировать

Copy & Fax (Копировать и передать данные в факсимильное устройство),

- Copy & Fax (Копировать и передать данные в факсимильное устройство)

Кнопка Copy (Копировать),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Использование кнопки Copy (Копировать)

- Копировать

Авторское право,

- Размещение документа на стекло планшета сканера

Примеры муара,

- Появление муара в отсканированном изображении.

Имя кривой,

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Техническая поддержка пользователя,

- Общие сведения о технической поддержке пользователя

Настройка

> Автоматический режим,
> - Настройка установок автоматического режима

> Ручной режим,
> - Использование диалогового окна Settings (Установки)
> - Выполнение конфигурационных установок

Затемнение,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Устранение растрового муара,

- Устранение растрового муара

Назначение,

- Выбор назначения

Имя адресата результата,

- Имя адресата результата

Диалоговое окно

> Регулировка цвета,
> - Балансировка яркости полутонов

> Конфигурация,
> - Выполнение конфигурационных установок

> Назначение,
> - Кнопка Destination (Назначение)

> Регуляторы изображения,
> - Регулировка значения параметра Белая точка

> Тип изображения,
> - Кнопка Image Type (Тип изображения)

> Установки,
> - Использование диалогового окна Settings (Установки)

> Корректировка тоновоспроизведения,
> - Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Монитор,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Документ,

- Размещение документа на стекло планшета сканера

Источник документа,

- Выбор источника документа

Распознание типа документа,

- Сканирование

Удаление нежелательного цвета,

- Удаление нежелательного цвета

Электротехнические характеристики,

- Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

- Сканер Perfection 1660 Photo

- Сканер Perfection 2400 Photo

Характеристики окружающих условий,

- Окружающие условия

Утилита EPSON Smart Panel,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Приложения в окне утилиты EPSON Smart Panel

- Назначение приложения в окне утилиты EPSON Smart Panel

Принтер EPSON Stylus (Fine),

- Список адресатов результата

Принтер EPSON Stylus (Photo),

- Список адресатов результата

Утилита EPSON TWAIN,

- Утилита EPSON TWAIN

Ошибка,

- Световой индикатор ошибок

Экспозиция,

- Сканирование

- Регулировка значения параметра Белая точка

Быстрый просмотр,

- Быстрый просмотр

Факс,

- Список адресатов результата

Формат файла,

- Сохранение отсканированного изображения

Размер файла,

- Индикатор размера сохраненного файла

Слайд-модуль,

- Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

- Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

- Дополнительные устройства для пользователей сканерами Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

> Технические характеристики,
> - Крышка, объединенная со слайд-модулем
> - Для сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Держатель фотопленки,

- Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

- Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

- Дополнительные устройства для пользователей сканерами Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Планшет сканера,

- Выбор источника документа

Низкая контрастность,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Люминесцентная лампа,

- Замена люминесцентной лампы

Автоматический режим,

- Сканирование

Кнопка Full Preview (Полноэкранный просмотр),

- Использование кнопки Full Preview (Полноэкранный просмотр)

Параметр Гамма,

- Регулировка параметра Гамма

Баланс яркости полутонов,

- Балансировка яркости полутонов

Полутон,

- Полутон

Высота,

- Размеры ширины и высоты

Высокая контрастность,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Белая точка,

- Регулировка значения параметра Белая точка

ICM,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Рисунок,

- Рисунок

Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения),

- Регулировка значения параметра Белая точка

Определение области изображения,

- Сканирование

Размеры изображения,

- Задание размеров исходного и конечного изображений

Тип изображения,

- Выбор типа изображения

Имя типа изображения,

- Имя типа изображения

Методы инициализации,

- Методы инициализации

Инициализация установок утилиты EPSON TWAIN,

- Сбросить все

Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем

> Спецификации,
> - Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем

Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем,

- Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

- Снятие слайд-модуля, объединенного с крышкой

Интерфейс

> Технические характеристики USB-интерфейса,
> - Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Сканер Perfection 1660 Photo
> - Сканер Perfection 2400 Photo

Люминесцентная лампа,

- Замена люминесцентной лампы

Лазерный принтер,

- Список адресатов результата

Световой индикатор,

- Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

- Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Осветление,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Линейная,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Список

> Назначение,
> - Список адресатов результата

> Тип изображения,
> - Список типов изображений

> Имя кривой тоновоспроизведения,
> - Список имен кривых тоновоспроизведения

> Установки, заданные пользователем,
> - Использование диалогового окна Settings (Установки)

Кнопка фиксации,

- Кнопка фиксации

Ручная оптимизация изображений,

- Рекомендуемый порядок регулировки

Выделяющая рамка,

- Использование выделяющей рамки

Кнопка Mirroring (Зеркальное отражение),

- Использование кнопки Mirroring (Зеркальное отражение)

Режим

> Автоматический режим,
> - Сканирование

> Ручной режим,
> - Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме

Муар,

- Цветной документ

- Устранение растрового муара

- Появление муара в отсканированном изображении.

Несканируемая область,

- Размещение документа на стекло сканера

- Края документа не сканируются.

OCR (Оптическое распознавание символов),

- Список адресатов результата

- Оптимизация сканирования текста для системы оптического распознания символов

Прояснение теней,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Оптимизация изображения,

- Рекомендуемый порядок регулировки

Дополнительные устройства,

- Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

- Дополнительные устройства для пользователей сканерами Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Выходные параметры,

- Выходные параметры

Утилита Photo Print,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Утилита Photo Print

Глубина цвета,

- Глубина цвета

Просмотр,

- Общие сведения об окне предварительного просмотра

- Просмотр

- Эскизный просмотр

Просмотр изображений,

- Общие сведения об окне предварительного просмотра

Просмотр изображений,

- Просмотр

- Эскизный просмотр

PRINT Image Matching,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

Подложка для непрозрачных оригиналов,

- Снятие и установка подложки для непрозрачных оригиналов

Непрозрачные документы,

- Сканирование непрозрачных документов

Непрозрачные документы, слайд-модуль

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo,
> - Сканирование обычных (непрозрачных) документов

> Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo,
> - Сканирование обычных (непрозрачных) документов
> - Сканирование обычных (непрозрачных) документов

Замена люминесцентной лампы,

- Замена люминесцентной лампы

Сброс,

- Сброс настроек цветов

Разрешение,

- Разрешение

- Выбор разрешения

Кнопка Return (Вернуть),

- Использование кнопки Return (Вернуть)

Насыщенность цвета,

- Регулировка параметра Насыщенность

Сохранение установок просмотренного изображения,

- Сохранение установок просмотренного изображения

Масштабная шкала,

- Ползунок масштабной шкалы

Индикатор масштаба,

- Индикатор масштаба

Сканирование,

- Использование кнопки Scan (Сканировать)

Сканирование для создания изобразительного материала,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование для создания изобразительного материала

Сканер,

- Чистка сканера

- Перевозка сканера

Результаты сканирования,

- Присвоение другого назначения кнопкам управления в Windows

Сканирование,

- Сканирование непрозрачных оригиналов

- Сканирование прозрачных оригиналов

- Оптимизация сканирования текста в систему оптического распознания символов

Режим сканирования,

- Режим сканирования

Технические характеристики процесса сканирования,

- Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

- Сканер Perfection 1660 Photo

- Сканер Perfection 2400 Photo

Сканирование в программное приложение,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование в программное приложение

Сканирование в электронное почтовое отправление,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканировать для E-mail

Кнопка Scan to E-mail (Сканировать для E-mail),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Использование кнопки Scan to E-mail (Сканировать для E-mail)

- Сканировать для E-mail

Сканирование в файл,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование в файл

Сканирование в оптическую систему распознания символов,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование в оптическую систему распознания символов

Сканирование в P.I.M.-файл,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование в P.I.M.-файл

Сканировать в карманный компьютер,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканировать в карманный компьютер

Сканирование в Web,

- Общие сведения об утилите EPSON Smart Panel

- Сканирование в Web

Кнопка Scan to Web (Сканировать для Web),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Использование кнопки Scan to Web (Сканировать для Web)

- Сканирование в Web

Экран/Web,

- Список адресатов результата

Параметр Черная точка,

- Регулировка параметра Черная точка

Размер файла сканируемого изображения,

- Задание размеров файла исходного и конечного изображений

Технические характеристики

> Адаптер сетевого питания,
> - Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Сканер Perfection 1660 Photo
> - Сканер Perfection 2400 Photo

> Электротехнические,
> - Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Сканер Perfection 1660 Photo
> - Сканер Perfection 2400 Photo

> Окружающей среды,
> - Окружающая среда

> Слайд-модуль,
> - Для сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

> Крышка, объединенная со слайд-модулем,
> - Крышка, объединенная со слайд-модулем

> Сканирование,
> - Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Сканер Perfection 1660 Photo
> - Сканер Perfection 2400 Photo

> Стандарты безопасности,
> - Сканер
> - Адаптер сетевого питания

> Требования к компьютерной системе,
> - Требования к компьютерной системе

> USB-интерфейс,
> - Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> - Сканер Perfection 1660 Photo
> - Сканер Perfection 2400 Photo

sRGB,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Стандарты,

- Сканер

- Адаптер сетевого питания

Кнопка Start (Пуск),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Использование кнопки Start (Пуск)

- Назначение приложения в окне утилиты EPSON Smart Panel

Размер сохраненного файла,

- Индикатор размера сохраненного файла

Требования к компьютерной системе

> для Macintosh,
> - Для компьютеров Macintosh

> для Windows,
> - Для IBM-совместимых компьютеров

Размер файла отсканированного изображения,

- Задение размеров исходного и конечного изображений

Техническая поддержка пользователя,

- Общие сведения о технической поддержке пользователя

Технология улучшения текстовых участков,

- Опция черно-белое

Текст (Удаление фона),

- Текст (Удаление фона)

Текст/Штриховая графика,

- Текст/Штриховая графика

Технология улучшения текстовых участков,

- Опция черно-белое

Эскизный просмотр,

- Эскизный просмотр

Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения),

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Кривая тоновоспроизведения,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Использование кривой тоновоспроизведения

- Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

Редактор кривой тоновоспроизведения,

- Редактор кривой тоновоспроизведения

Список имен кривых тоновоспроизведения,

- Список имен кривых тоновоспроизведения

TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: Цветная негативная фотопленка),

- Выбор источника документа

TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: Монохромная негативная фотопленка),

- Выбор источника документа

TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив),

- Выбор источника документа

Прозрачные оригиналы,

- Сканирование прозрачных оригиналов

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo,
> - Размещение фотопленки или слайда

> Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo,
> - Размещение фотопленки или слайда
> - Размещение фотопленки или слайда

Перевозка сканера,

- Перевозка сканера

TWAIN,

- TWAIN-совместимые программные приложения

Удаление утилиты EPSON TWAIN,

- Удаление утилиты EPSON TWAIN

Единица измерения,

- Раскрывающийся список Units (Единицы измерения)

Нерезкая маска,

- Выбор функции Unsharp Mask (Нерезкая маска)

Обновление компьютера,

- Обновление операционной системы компьютера

USB-интерфейс, технические характеристики,

- Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

- Сканер Perfection 1660 Photo

- Сканер Perfection 2400 Photo

Ширина,

- Размеры ширины и высоты

Ширина и высота изображения,

- Задание размеров исходного и конечного изображений

Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра)

> Просмотр,
> - Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра)

> Эскизный просмотр,
> - Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра)