Основной режим сканирования / Использование слайд-модуля

# Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

> Установка слайд-модуля
> Размещение фотопленки и слайдов
> Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Слайд-модуль (B81332) позволяет легко сканировать негативные фотопленки и слайды после установки его на сканер. Слайд-модуль имеет малые размеры, так что его можно легко установить или снять, когда попеременно сканируете прозрачные и обычные непрозрачные (бумажные) оригиналы.

| Замечания для пользователей сканера Perfection 1260:

Слайд-модуль для данного сканера является заказным дополнительным устройством.

## Установка слайд-модуля

Выполните следующие действия для установки слайд-модуля на сканер.

| Проверьте, чтобы сканер был отключен от сети и компьютера.

| Подсоедините разъем слайд-модуля к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

| Подключите сканер к сети.

[К началу]

## Размещение фотопленки и слайдов

Установив слайд-модуль, вы можете сканировать прозрачные оригиналы, например, позитивные и негативные фотопленки, просвечивая оригинал. В последующих разделах объясняется, как размещать фотопленки и слайды.

Вы можете сканировать 35-мм фотопленку и слайд.

| Примечание:

Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel или утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в соответствующей документации.

Протрите изнутри слайд-модуль и стекло планшета сканера перед сканированием прозрачных оригиналов. Смотрите раздел Чистка сканера.

Выполните следующие действия для размещения фотопленки или слайда.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикосновение к поверхности пленки руками без перчаток может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Проверьте, чтобы кабель питания слайд-модуля был подключен к разъему сканера, предназначенному для подключения дополнительных устройств.

| Откройте крышку сканера.

| Установите прозрачные оригиналы в держатели фотопленки и расположите их на стекле планшета сканера. Далее переходите к следующему разделу, соответствующему типу прозрачного оригинала, который вы хотите сканировать.

> 35-мм фотопленка
> 35-мм слайды

|  | Примечание:

Стороной основы фотопленки является сторона, на которой можно правильно прочитать имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки. Также, когда вы смотрите на изображение со стороны основы, изображение должно выглядить нормально, а не как перевернутое.

Совместите фотопленку по вертикали с рисунком (зеркально написанной буквой алфавита "F"), отпечатанным на держателе фотопленки.

### Полоса 35-мм фотопленки

> Вставьте полосу фотопленки в держатель 35-мм фотопленки, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте фотопленку настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

|  | Примечание:

Вы можете передвигать и регулировать положение 35-мм фотопленки, смещая пленку в держатели так, чтобы кадры, которые вы хотите сканировать, расположились в отверстии держателя фотопленки.

### 35-мм слайды

> Положите держатель 35-мм слайда на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

> Положите слайды в держатель для 35-мм слайдов, как показано ниже.

| Положите слайд-модуль на держатель фотопленки, как показано ниже.

> Полоса 35-мм фотопленки

> 35-мм слайд

> Указания по сканированию прозрачных оригиналов в автоматическом режиме см. в разделе Автоматическое сканирование. Указания по сканированию прозрачных оригиналов в ручном режиме см. в разделе Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме.

| Примечание:

Убедитесь, что слайд-модуль правильно установлен в держателе фотопленки; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная, цветная или монохромная).

Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

[К началу]

## Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных (непрозрачных) оригиналов, вы можете просто снять слайд-модуль и держатель фотопленки.

Снимайте слайд-модуль в обратном порядке тому, как описано в разделе Установка слайд-модуля.

[К началу]

Предыдущая | Далее