Основной режим сканирования / Использование слайд-модуля

# Дополнительные устройства для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

> Распаковка слайд-модуля
> Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем
> Установка слайд-модуля
> Размещение фотопленки и слайдов
> Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Дополнительный слайд-модуль (B81317) позволяет легко сканировать негативные фотопленки и слайды размером (101,6 x 127 мм) после простой установки его на сканер. Слайд-модуль имеет малые размеры, так что его можно легко закрепить или снять, когда попеременно сканируете прозрачные и обычные непрозрачные (бумажные) оригиналы.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1660 Photo:

Большинство рисунков, приведенных в этом разделе, относятся к сканеру Perfection 2400 Photo, поэтому они могут несколько отличаться по виду от данного принтера. Указания остаются теми же самыми.

## Распаковка слайд-модуля

При первом вскрытии упаковки обязательно убедитесь в наличии всех указанных частей. В случае отсутствия или повреждения какой-либо части немедленно обращайтесь к дилеру компании EPSON. Не выбрасывайте упаковку слайд-модуля после распаковки, поскольку ее можно снова использовать для хранения слайд-модуля.

#### Слайд-модуль

#### Держатели фотопленки

Для полосы 35-мм фотопленки (несколько кадров) | Для 35-мм фотопленки (один кадр)
Для 120/220 (6 x 9 см фотопленки) | Для 4 x 5 дюйма фотопленки

[К началу]

## Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем

Необходимо снять крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, перед установкой слайд-модуля.

Выполните следующие действия для снятия крышки сканера, объединенной со слайд-модулем.

| Убедитесь, что сканер отсоединен от сети и компьютера.

| Отсоедините кабель питания слайд-модуля, встроенного в крышку сканера, от разъема сканера для подключения дополнительных устройств.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Вытяните крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, прямо вверх.

| Примечание:

По окончании сканирования установите крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, в порядке обратном ее снятию.

[К началу]

## Установка слайд-модуля

Выполните следующие действия для установки на сканер дополнительного слайд-модуля.

| Проверьте, чтобы сканер был отключен от сети и компьютера.

| Снимите крышку сканера, объединенную со слайд-модулем. Подробнее см. раздел Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем.

| Установите слайд-модуль на стекло планшета сканера так, чтобы его петли были обращены к задней стороне сканера, а сам слайд-модуль опирался на стекло планшета сканера.

| Подсоедините разъем слайд-модуля к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

| Подключите сканер к сети.

| Включите слайд-модуль.

[К началу]

## Размещение фотопленки и слайдов

Вы можете сканировать прозрачные оригиналы, такие как позитивная или негативная фотопленка, пропуская свет сквозь оригинал. В следующих разделах объясняется, как укладывать фотопленки и слайды.

Вы можете сканировать слайды и полосы фотопленки размером 101,6 x 127 мм в границах области сканирования слайд-модуля.

| Примечание:

Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel или утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в соответствующей документации.

Протрите изнутри крышку слайд-модуля, стекло планшета сканера и узкое окно рядом с петлями перед сканированием прозрачных оригиналов. Смотрите раздел Чистка сканера.

Выполните следующие действия для размещения фотопленки или слайдов.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикосновение к поверхности пленки руками без перчаток может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Проверьте, чтобы разъем слайд-модуля был подсоединен к разъему сканера для подключения дополнительных устройств, и включите слайд-модуль.

| Откройте крышку слайд-модуля, придерживая его основание.

| Разместите прозрачные оригиналы в держатель пленки и положите последний на стекло планшета сканера в границах окна слайд-модуля. Далее переходите к следующему разделу, соответствующему типу прозрачного оригинала, который вы хотите сканировать.

> Размещение полосы 35-мм фотопленки (несколько кадров)
> Размещение полосы 35-мм фотопленки (один кадр)
> Размещение фотопленки размером 120/220 (6 x 9 см)
> Размещение фотопленки размером 4 x 5 дюйма
> Размещение 35-мм слайда
> Размещение 35-мм слайдов (нескольких штук)

|  | Примечание:

Стороной основы фотопленки является сторона, на которой можно правильно прочитать имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки. Также, когда вы смотрите на изображение со стороны основы, изображение выглядит нормально, а не как перевернутое.

### Полоса 35-мм фотопленки (несколько кадров)

Вставьте полосу фотопленки в держатель для 35-мм фотопленки, рассчитанный на несколько кадров, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте фотопленку настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним левым углом слайд-модуля.

|  | Примечание:

Вы можете передвигать и регулировать положение 35-мм фотопленки, смещая фотопленку в держатели так, чтобы кадры, которые вы хотите сканировать, расположились в пределах окна слайд-модуля.

### Полоса 35-мм фотопленки (один кадр)

| Примечание:

В случае выбора опции Full Auto mode (Автоматический режим) и установки Thumbnail preview (Эскизный просмотр) для опции Manual mode (Ручной режим) вы не сможете сканировать изображения с помощью держателя фотопленок. Поэтому снимите флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), и затем сканируйте нужное изображение в ручном режиме.

Вставьте полосу фотопленки в держатель полосы 35-мм фотопленки, рассчитанный на один кадр, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом слайд-модуля.

### 120/220 (6 x 9 см) фотопленка

| Примечание:

В случае выбора опции Full Auto mode (Автоматический режим) и установки Thumbnail preview (Эскизный просмотр) для опции Manual mode (Ручной режим) вы не сможете сканировать изображения с помощью держателя фотопленок. Поэтому снимите флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), и затем сканируйте нужное изображение в ручном режиме.

Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки размером 120/220 (6 x 9 см), повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним левым углом слайд-модуля.

### 4 x 5 дюйма фотопленка

| Примечание:

В случае выбора опции Full Auto mode (Автоматический режим) и установки Thumbnail preview (Эскизный просмотр) для опции Manual mode (Ручной режим) вы не сможете сканировать изображения с помощью держателя фотопленок. Поэтому снимите флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), и затем сканируйте нужное изображение в ручном режиме.

Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки размером 4 x 5 дюйма, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним левым углом слайд-модуля.

### 35-мм слайд

> Положите слайд прямо на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом слайд-модуля.

### 35- мм слайды (несколько штук)

> Положите слайды прямо на стекло планшета сканера. Когда несколько слайдов, обязательно располагайте каждый последующий слайд справа от предыдущего и без зазора между ними.

|  | Примечание:

В случае сканирования нескольких слайдов и последующего их просмотра в режиме Thumbnail preview (Эскизный просмотр), то последовательность вывода изображений слайдов на экране монитора не будет соответствовать последовательности их фактического взаиморасположения. В эскизном режиме на экран монитора первым начинает выводится правое верхнее изображение и далее вниз по вертикали. См. раздел Эскизный просмотр.

| Закройте слайд-модуль.

| Примечание:

Убедитесь, что крышка слайд-модуля полностью закрыта; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная, цветная или монохромная).

Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

Оставьте открытым отверстие, показанное ниже, в противном случае цвета в отсканированном изображении будут нарушены.

[К началу]

## Сканирование обычных (непрозрачных) оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных (непрозрачных) оригиналов, вы можете просто выключить слайд-модуль, а затем класть документы между ним и стеклом планшета сканера. Если вы не будете длительное время пользоваться слайд-модулем, то можете снять слайд-модуль и хранить в его оригинальной упаковке.

Снимите слайд-модуль в обратном порядке, как описано в разделе Установка слайд-модуля.

| Предостережение:

| Перед снятием слайд-модуля обязательно вначале отключите его.

| Примечание:

В случае сканирования тонких оригиналов иногда вы можете увидеть на отсканированных изображениях отпечаток нижней стороны слайд-модуля. В этом случае воспользуйтесь обычной крышкой сканера, объединенной со слайд-модулем, вместо дополнительного слайд-модуля.

При пользовании утилитой EPSON Smart Panel для сканирования и последующей распечатки непрозрачных оригиналов, например, фотографий, вначале снимите дополнительный слайд-модуль и установите крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

[К началу]

Предыдущая