Основной режим сканирования / Знакомство со сканером

# Части сканера

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

## Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

> 1. Кнопка Start (Старт)
> 2. Кнопка Copy (Копировать)
> 3. Кнопка Scan to E-mail (Сканировать для E-mail)
> 4. Кнопка Scan to Web (Сканировать для Web)
> 5. Крышка

> 1. Крышка
> 2. Каретка (в исходном положении)
> 3. Стекло планшета

> 1. Транспортный фиксатор
> 2. Разъем для подключения адаптера сетевого питания
> 3. Разъем для подключения дополнительных устройств
> 4. USB-порт

[К началу]

## Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1660 Photo:

Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к сканеру Perfection 2400 Photo, поэтому для сканеров других моделей они могут несколько отличаться. Указания остаются теми же самыми.

> 1. Кнопка Start (Пуск)
> 2. Кнопка Copy (Копировать)
> 3. Кнопка Scan to E-mail (Сканировать для E-mail)
> 4. Кнопка Scan to Web (Сканировать для Web)
> 5. Крышка (объединенная со слайд-модулем)

> 1. Подложка для непрозрачных оригиналов
> 2. Каретка (в исходном положении)
> 3. Стекло планшета для размещения документов

| Примечание:

Данный сканер реализуется вместе со слайд-модулем (в дальнейшем указываемый как крышка, объединенная со слайд-модулем) для сканирования слайдов и пленок. Крышка, объединенная со слайд-модулем, также выполняет роль стекла планшета для размещения документов, и имеет закрепленную подложку для непрозрачных оригиналов. Обязательно убедитесь в наличии на месте подложки для непрозрачных оригиналов в случае сканирования непрозрачных документов.

> 1. Разъем для подключения адаптера сетевого питания
> 2. Разъем для подключения дополнительных устройств
> 3. USB-порт
> 4. Транспортный фиксатор

[К началу]

Далее