Расширенное сканирование / Оптимизация сканирования

# Регулировка цвета

> Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)
> Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)
> Использование кривой тоновоспроизведения

Регулировки цвета должны проводиться после регулировки параметров, связанных с яркостью и контрастностью. Настройка цвета должна быть выполнена в приведенном выше порядке.

## Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)

Параметр Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) позволяет снимать избыток тона (интенсивность цвета) определенного цвета.

| Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы открыть диалоговое окно Color Adjustment (Регулировка цвета).

|  | Примечание:

Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета) появится тусклой и эти установки нельзя выбрать, когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны 16-bit Gray (16-битное представление полутонов), 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) или Black & White (Черно-белое).

| В диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета) щелкните на кнопке Eyedropper (Пипетка) снизу параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов).

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

Если вы хотите остановить регулировку параметра с помощью инструмента Eyedropper (Пипетка), нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, где вы хотите сбалансировать яркость полутонов, и затем щелкните на цвете места.

> Выбранный цвет появится ниже в двух окнах снизу ползунка Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов).

| Для балансировки яркости полутонов выбранного цвета сместите ползунок влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне.

Баланс яркости полутонов при значении 100

> Можно ввести значение в диапазоне от 0 до 100. Изменение значения приводит к соответствующему изменению цвета в правом окне. Эти изменения также отражаются на виде изображения в окне Preview (Предварительный просмотр).

| Примечание:

Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

Насыщенность является плотностью цвета. Более высокая насыщенность делает цвет более интенсивным, в то время как слабая насыщенность делает цвет бледнее.

Первоначальное изображение | При значении 50

Выполните следующие действия для регулировки параметра Saturation (Насыщенность).

| Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Manual mode (Ручной режим).

| Сместите ползунок Saturation (Насыщенность) влево или вправо, или введите значение в диапазоне от -100 (самая минимальная плотность цвета) до 100 (самая высокая плотность цвета).

[К началу]

## Использование кривой тоновоспроизведения

Кривая тоновоспроизведения предоставляет универсальные средства для регулировки интенсивности цветов в отсканированном изображении. Можно отрегулировать значения параметров Shadow (Черная точка), Mid-tone (Средняя точка среднего тона) и Highlight (Белая точка), которые помогают обеспечить хорошую балансировку цветов в изображении.

| Примечание:

Пользоваться кривой тоновоспроизведения рекомендуется для выполнения тонких регулировок после просмотра изображения и регулировки параметров Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) с помощью функции Auto Exposure (Автоэкспозиция) и диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения). Использовать кривую тоновоспроизведения, чтобы выполнить начальные установки, не рекомендуется.

Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) появится тусклой и недоступной, когда параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое), а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) или опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Кривая тоновоспроизведения находится в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения), которое появится, когда вы щелкните на кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в окне Manual mode (Ручной режим). В следующем разделе описывается, как использовать каждый регулятор в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

### Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения)

Используйте этот список для отбора предустановленной кривой тоновоспроизведения. Существует шесть доступных предустановленных кривых тоновоспроизведения и вы можете добавить собственные кривые в этот список, выполняя процедуру, описанную в следующем разделе Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения.

Curve Name (Имя кривой) | Highlight (Белая точка) | 1/4 Tone (Точка 1/4 тона) | Midtone (Средняя точка) | 3/4 Tone (Точка 3/4 тона) | Shadow (Черная точка) | Назначение
Линейная | 245 | 192 | 128 | 64 | 8 | Кривая по умолчанию
Lighten (Осветление) | 245 | 193 | 133 | 74 | 4 | Осветляет темное изображение
Darken (Затемнение) | 245 | 152 | 82 | 38 | 11 | Затемняет светлое изображение
Flat Contrast (Низкая контрастность) | 245 | 182 | 129 | 72 | 2 | Уменьшает контрастность
High Contrast (Высокая контрастность) | 245 | 204 | 129 | 51 | 2 | Увеличивает контрастность
Open Shadow (Прояснение теней) | 245 | 193 | 129 | 80 | 5 | Осветляет темные тени

При выборе какой-либо кривой из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) изменяются соответственно установки в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo:

Опция Open Shadow (Прояснение теней) не появится в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

### Channels (Цветовые каналы изображения)

Щелкните на дополнительной кнопке под записями каналов изображения, чтобы выбрать кривую тоновоспроизведения того цвета, который хотите отрегулировать. При выборе самой верхней кнопки - канала Master (Глобальный), регулируются одновременно все три цвета. Выбор одного из цветовых каналов изображения позволяет отрегулировать по отдельности только красный, зеленый или голубой.

| Примечание:

Когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны Black & White (Черно-белое), 16-bit Gray (16-битное представление полутонов) или 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения), вы можете выбрать только опцию Combined RGB channel (Объединенный RGB канал).

### Tone curve editor (Редактор кривой тоновоспроизведения)

С перемещением указатель мыши в редакторе кривой тоновоспроизведения принимает вид указательного пальца. Используйте этот указатель для перемещения любой из пяти точек на кривой и изменения соответственно ее формы. По оси x отражается показатель яркости оригинала (входные значения), а по оси y - отсканированного изображения (выходные значения).

Для возврата кривой тоновоспроизведения к форме кривой по умолчанию выберите Linear (Линейная) в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

### Output values (Выходные значения)

Выходные значения являются текущими величинами для выходных данных в соответствии с текущим положением точек на кривой тоновоспроизведения в редакторе. Эти значения изменяются, когда вы перемещаете точки в окне Tone curve editor (Редактора кривой тоновоспроизведения), или вы можете в нем ввести нужные значения, чтобы изменить форму кривой тоновоспроизведения. Каждый параметр может быть отрегулирован в диапазоне от 0 до 255.

| Примечание:

Слева от названия каждого выходного параметра имеется клетка для простановки флажка. В клетках опций Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) всегда установлен флажок, но можно проставлять или снимать флажок в клетках опций 1/4 Tone (Точка 1/4 тона), Midtone (Средняя точка) и 3/4 Tone (Точка 3/4 тона), щелкнув на клетке нужной опции.

Когда значение опции отсутствует, соответствующая ей в редакторе точка на кривой тоновоспроизведения автоматически сдвигается редактором для выпрямления кривой при перемещении какой-либо одной из остальных точек кривой.

Когда выбрана клетка опции со значением, это означает, что соответствующая ей точка зафиксирована и она не будет смещаться, если смещать другие точки.

### Кнопки Save (Сохранить)/Delete (Удалить)/OK/Cancel (Отмена)/Help (Справка)

После завершения корректировки тоновоспроизведения введите с клавиатуры имя для собственных настроек в текстовом окне Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) и щелкните на кнопке Save (Сохранить).

Для удаления установки выберите название установки, которую вы хотите удалить в списке кривых тоновоспроизведения, и щелкните на кнопке Delete (Удалить).

Для применения текущих установок в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) и закрытия этого диалогового окна щелкните на кнопке OK.

Для отмены выполненной операции и закрытия диалогового окна щелкните на кнопке Cancel (Отмена).

Для получения оперативной справки щелкните на кнопке Help (Справка).

### Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

#### Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующую процедуру для присвоения имени собственной настроенной кривой тоновоспроизведения и желании сохранить ее для дальнейшего использования:

| Внесите желаемые изменения в установки кривой тоновоспроизведения. Это приведет к смене имени, приведенного в окне Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения), на User Defined (Задано пользователем).

| После настройки кривой тоновоспроизведения введите с клавиатуры в окне списка имя для новой кривой (размером до 32 символов).

| Щелкните на кнопке Save (Сохранить), чтобы сохранить установки новой кривой тоновоспроизведения под заданным вами именем.

#### Удаление собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующую процедуру для удаления собственной кривой тоновоспроизведения. Однако вы не можете удалить предустановленные образцы кривых тоновоспроизведения.

| Воспользуйтесь списком Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) для отбора кривой тоновоспроизведения, которую вы хотите удалить.

| Щелкните на кнопке Delete (Удалить).

| Когда откроется диалоговое окно, щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы удалить кривую.

[К началу]

Предыдущая | Далее