Техобслуживание

# Чистка сканера

Для поддержания сканера в наилучшем рабочем состоянии его необходимо периодически чистить, как описано ниже.

| Выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Очистите корпус снаружи с помощью тканевой салфетки, смоченной в мягком моющем средстве или водой.

| При загрязнении стекла планшета протрите его мягкой сухой салфеткой. Если стекло запачкано жиром или другим трудноудалимым материалом, то для их удаления используйте небольшое количество средства для очистки стекол и мягкую салфетку. Удалите салфеткой оставшуюся жидкость.

Следите, чтобы на стекле планшета не было пыли. Пыль может вызвать появление пятен на отсканированном изображении.

| Предостережение:

| Не кладите тяжелые предметы поверх стекла планшета сканера. Также не давите на стекло планшета сканера с чрезмерным усилием.

| Не царапайте и не повреждайте стекло планшета, не пользуйтесь жесткими щетками или абразивными терками для его очистки. Поврежденная поверхность стекла может ухудшить качество сканирования.

| Никогда не пользуйтесь спиртами, разбавителями или вызывающими коррозию растворителями для чистки сканера. Эти химические вещества могут повредить детали сканера и его корпус.

| Не проливайте жидкости на механизмы сканера или его электронные компоненты. Это может повредить механизм и электрические цепи.

| Не распыляйте смазочные материалы внутрь сканера.

| Никогда не вскрывайте корпус сканера.

[К началу]

Далее