Расширенное сканирование / Оптимизация сканирования

# Регулировка яркости и контрастности

> Регулировка параметра Highlight (Белая точка)
> Регулировка параметра Shadow (Черная точка)
> Регулировка параметра Gamma (Гамма)
> Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Отрегулируйте яркость и контрастность перед регулировкой цвета изображения. Регулировка параметров яркость и контрастность должна выполняться в приведенном выше порядке.

## Регулировка параметра Highlight (Белая точка)

Белые точки являются наиболее светлыми участками изображения. Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать параметр Highlight (Белая точка).

| Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) в окне Manual mode (Ручной режим) для открытия диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения).

|  | Примечание:

Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения) появится тусклой и будет недоступной, когда опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Установки Image Controls (Регуляторы изображения) оптимизируются автоматически, когда вы сканируете в автоматическом режиме.

Если параметр Pixel Depth (Глубина цвета), задан как Black & White (Черно-белое), а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения), то окна всех установок, за исключением Threshold (Порог чувствительности), появятся тусклыми и станут недоступными.

| В диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) щелкните на кнопке Еyedropper (Пипетка) снизу параметра Highlight (Белая точка).

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

Если вы хотите остановить регулировку параметра с помощью инструмента Eyedropper (Пипетка), нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, яркость которого вы хотите взять в качестве параметра Highlight (Белая точка), и щелкните над ним.

> Яркость пиксела в точке, над которой вы щелкните, будет значением параметра Highlight (Белая точка). Остальные части изображения отрегулируются в соответствии с ним.

| Для изменения параметра Highlight (Белая точка) [яркости] выбранной точки сместите ползунок Highlight (Белая точка) влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне. Для параметра Highlight (Белая точка) можно ввести значения в диапазоне от 61 до 490.

> Регуляторы Exposure (Экспозиция) и Highlight (Белая точка) взаимосвязаны. Когда изменяется параметр Exposure (Экспозиция), значение параметра Highlight (Белая точка) устанавливается автоматически.

> Параметр Exposure (Экспозиция) осветляет или затемняет изображение. Можно выбрать значения от -10 (самое темное) до 20 (самое яркое) смещая (щелкая и перетаскивая) ползунок.

| Примечание:

Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Shadow (Черная точка)

Черные точки, наиболее темные области изображения, являются противоположностью белым точкам. Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать параметр Shadow (Черная точка).

| Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) в окне Manual mode (Ручной режим).

| В диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) щелкните на кнопке Еyedropper (Пипетка) снизу параметра Shadow (Черная точка).

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

Если вы хотите остановить регулировку параметра с помощью инструмента Eyedropper (Пипетка), нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, затемненность которого вы хотите взять в качестве параметра Shadow (Черная точка), и щелкните над ним.

> Яркость точки, над которой вы щелкните, будет значением параметра Shadow (Черная точка). Остальные части изображения отрегулируются в соответствии с ним.

| Для изменения параметра Shadow (Черная точка) [затемненности] выбранной точки сместите ползунок Shadow (Черная точка) влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне. Для параметра Shadow (Черная точка) можно ввести значения в диапазоне от 0 до 60.

[К началу]

## Регулировка параметра Gamma (Гамма)

Параметр Gamma (Гамма) представляет собой разницу по контрасту между светлыми и темными тонами изображения. Любое изменение параметра Gamma (Гамма) отражается только на средних тонах изображения и может быть эффективным для выявления деталей обычно скрытых в темных или светлых тонах.

Первоначальное изображение
Значение параметра Gamma (Гамма) равно 1,8 | Значение параметра Gamma (Гамма) равно 2,6

Выполните следующие действия для регулировки параметра Gamma (Гамма).

| Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) в окне Manual mode (Ручной режим).

| Передвиньте ползунок Gamma (Гамма) влево или вправо, или введите в текстовом окне значение в диапазоне от 0,5 до 5,0.

[К началу]

## Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Функция Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) предоставляет возможность выполнить предварительную корректировку кривых тоновоспроизведения, что позволяет отрегулировать контрастность в изображении. Это расширяет диапозон регулировки изображения при совместном использовании с установками в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения).

Щелкните на кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы открыть диалоговое окно Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) предоставляет шесть наиболее общих кривых тоновоспроизведения, описанных ниже.

| Примечание:

По умолчанию задана установка Linear (Линейная).

Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) появится тусклой и будет недоступной, когда параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое), а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) или опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

#### Linear (Линейная кривая)

Линейная кривая тоновоспроизведения не допускает тоновой коррекции и является установкой по умолчанию. Используйте эту опцию, когда вы удовлетворены тоном предварительно просматриваемого изображения.

#### Lighten (Осветление)

Изменяет темные изображения (подобные недоэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их яркости.

#### Darken (Затемнение)

Изменяет светлые изображения (подобные переэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их затемненности.

#### Flat Contrast (Низкая контрастность)

Уменьшает контрастность высококонтрастных изображений для придания им более естественного вида.

#### High Contrast (Высокая контрастность)

Увеличивает контрастность блеклых изображений.

#### Open Shadow (Прояснение теней)

Улучшает детали в темных областях изображений.

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo:

Установка Open Shadow (Прояснение теней) не появится в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

| Примечание:

Дополнительную информацию о тоновой коррекции см. в разделе Использование кривой тоновоспроизведения.

[К началу]

Предыдущая | Далее