Работа с мультифотоподатчиком

# Подготовка и размещение документов

| Примечание:

Рекомендуется использовать планшет сканера, но не мультифотоподатчик, для сканирования ценных и важных документов. Мятые оригиналы, пыль на планшете или лишние перемещения могут повредить важный оригинал. Чтобы использовать планшет для сканирования, снимите мультифотоподатчик. См. раздел Снятие мультифотоподатчика.

Оригинальный документ должен быть чистым. В случае необходимости аккуратно удалите пыль с оригинала.

Максимальное количество оригиналов, которые вы можете отсканировать за одну операцию, это 24 листа.

Проверьте, что толщина фотографий или визитных карточек составляет от 0,2 до 0,34 мм (обычная толщина). Подробнее см. раздел Характеристики документов.

Не используйте мультифотоподатчик для сканирования документов, напечатанных на струйных принтерах, иначе документы могут быть испорчены.

Чтобы не испортить оригинал, рекомендуется не сканировать один и тот же документ более 5 раз, используя мультифотоподатчик.

Перед загрузкой документов в мультифотоподатчик убедитесь, что крышка сканера отключена и снята со сканера, а на планшете нет никаких посторонних предметов.

Работя в простом и автоматическом режимах, убедитесь, что сканируемые за одну операцию фотографии или визитные карточки совпадают по размерам.

Мультифотоподатчик "запоминает" размер первой отсканированной фотографии или визитной карточки и использует его при сканировании остальных.

Если фотография не очень хорошего качества, рекомендуется использовать при сканировании планшет. При использовании мультифотоподатчика вы можете повредить фотографию.

| Предостережение:

При работе с мультифотоподатчиком следите, чтобы ваши волосы, одежда и руки не попали во входной лоток. Вы можете пораниться или повредить сканер.

Избегайте повреждения сканера: не сканируйте испорченные документы, используя мультифотоподатчик.

| Держите приемный лоток немного приподнятым.

| Удерживая приемный лоток, загрузите фотографии или визитные карточки сканируемой стороной вниз прямо в податчик: настолько глубоко, насколько это возможно. Документы портретной ориентации загружайте так, чтобы они были неперевернутыми.

|  | Примечание:

Не загружайте горизонтально фотографии и визитные карточки.

| Отпустите приемный лоток и передвиньте направляющую вплотную к загруженным документам.

| Примечание:

Не снимайте белую наклейку с задней части мультифотоподатчика.

Толщина стопки документов не должна превышать уровня, заданного меткой на направляющей.

Если ширина документов меньше, чем минимальное расстояние между направляющими, разместите документы, прижав их вплотную к левой направляющей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая