Информация о продукте / Технические характеристики

# Слайд-адаптер

> Сканер Perfection 2480 Photo
> Сканер Perfection 2580 Photo

## Сканер Perfection 2480 Photo

Электрические характеристики | Затрачиваемая мощность | Постоянный ток от 24,0 до 26,4 В
Номинальный ток | 0,3 A
Документ | 35 мм пленка | Полоса: Три кадра Слайд: Два кадра (Читаемая область: 49 x 125 мм)

[К началу]

## Сканер Perfection 2580 Photo

Электрические характеристики | Затрачиваемая мощность | Постоянный ток от 24,0 до 26,4 В
Номинальный ток | 0,5 A
Документ | 35 мм пленка | До шести кадров (Читаемая область: 29 x 232 мм)
35 мм слайд | Один кадр (Читаемая область: 29 x 44 мм)

[К началу]

Предыдущая | Следующая