Обслуживание сканера и устранение неполадок / Устранение неполадок

# Индикатор ошибок

Когда происходит ошибка, сканер прекращает работать и индикатор мигает. Попробуйте выполнить следующие действия.

- Убедитесь в правильной установке интерфейса.

- Проверьте правильность подключения сканера к компьютеру.

- Выключите сканер и снова включите.

Если проблема не решена, индикатор ошибок может указывать на следующие ошибки:

Цвет индикатора | Тип сигнала | Тип ошибки
Красный | Мигает | Неисправимая ошибка

### Неисправимая ошибка

Этот тип ошибки указывает на одну из следующих неполадок:

- Необходимо заменить флуоресцентную лампу.

- Сканер работает неправильно.

- Дополнительные устройства не настроены.

- Не открыт блокирующий замок.

Убедитесь, что блокирующий замок открыт и проверьте, правильно ли работают дополнительные устройства и функции. Затем выключите сканер и заново включите его. Если проблема не решена, обратитесь к вашему поставщикуr.

#### Для пользователей сканера Perfection 2580 Photo

Может прозойти следующая ошибка в работе сканера Perfection 2580 photo.

- Произошло замятие пленки. См. раздел Неполадки при сканировании с использованием автозагрузчика пленок.

[К началу]

Предыдущая | Следующая