Основы процесса сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование

В EPSON Scan реализовано три режима сканирования: Full Auto Mode (автоматический режим), Home Mode (простой режим) и Professional Mode (профессиональный режим). В этом разделе рассматривается полностью автоматический режим - вы можете сканировать с использованием автоматически регулируемых параметров. Подробнее об этом - см. раздел Выбор режима сканирования.

| Примечание:

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением.

Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection 2480 Photo, поэтому они могут отличаться от иллюстраций для Perfection 2580 Photo. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Примечание для пользователей Macintosh:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Предостережение:

Перед выполнением следующих шагов убедитесь, что установлено все необходимое программное обеспечение, включая EPSON Scan. Об установке программного обеспечения читайте в инструкции по установке.

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем, как включить сканер, убедитесь, что ползунок транспортировочного замка находится в незамкнутом положении, а сканер подключен к вашему компьютеру.

> Транспортировочный замок находится справа на нижней стороне сканера. Чтобы снять блокировку, приподнимите сканер и установите ползунок транспортировочного замка в незамкнутое положение.

|  | Предостережение:

Не переворачивайте сканер, иначе это может его повредить.

| Подключите кабель модуля сканирования прозрачных документов.

| Включите сканер, вставив вилку в розетку. Кнопка Start (Пуск) начнет мигать, потом загорится зеленым светом, указывая на то, что сканер закончил инициализацию.

|  | Примечание:

В том случае, если кабель модуля сканирования прозрачных документов уже подключен к сканеру, не отсоединяйте его после включения сканера.

| Используйте USB-кабель из комплекта сканера. Подключите квадратный разъем USB-кабеля к USB-порту сканера. Затем вставьте плоский разъем кабеля в любой свободный USB-порт вашего компьютера.

|  | Примечание:

Сканер может работать некорректно, если используется кабель USB, который не поставлялся вместе со сканером EPSON, или сканер подключен через концентратор USB.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: непрозрачные документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу.

| Размещение пленок

| Размещение фотографий и документов

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканированиe

| Примечание для пользователей Mac OS X:

В зависимости от того, какое приложение вы используете, возможно, у вас не получится запустить EPSON Scan описанным ниже способом.

Вы можете запустить EPSON Scan следующим образом.

- Работа с EPSON Scan как с отдельным приложением

> См. Запуск EPSON Scan как отдельного приложения.

- Запуск EPSON Scan из совместимого с TWAIN приложения

> Более подробную информацию о запуске EPSON Smart Panel см. в разделе Обзор EPSON Smart Panel.

В данном разделе рассказывается, как запустить EPSON Scan из ArcSoft PhotoImpression.

| Примечание для пользователей Mac OS X 10.3:

При работе со сканером не используйте функцию быстрого переключения между пользователями (Fast User Switching).

| Запустите ArcSoft PhotoImpression.

> Дважды щелкните значок PhotoImpression 5 (PhotoImpression для Macintosh) на рабочем столе.

> Вы также можете запустить ArcSoft PhotoImpression следующим образом.

> Для пользователей Windows:
> Нажмите на кнопку Start (Пуск), укажите на All Programs (Все программы) (для пользователей Windows XP) или Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98 SE или 2000), а затем выберите ArcSoft PhotoImpression 5. Щелкните PhotoImpression 5.

> Для пользователей Macintosh:
> Дважды щелкните папку Applications (Приложения), а затем дважды щелкните папку ArcSoft PhotoImpression 5. Потом дважды щелкните значок PhotoImpression.

| Нажмите на кнопку Get Photo (Получить фотографию) и затем нажмите на кнопку Camera/Scanner (Камера/Сканер).

| В правой части основного окна в Save my acquired photos (Сохранить полученные фотографии) из списка File Format (Тип файла) выберите нужный формат файла. Подробнее о форматах файлов смотрите в разделе Форматы файлов.

> Укажите место для сохранения, отличное от установленного по умолчанию, щелкнув Browse (Обзор) и выбрав нужную папку.

| Нажмите на кнопку EPSON Perfection 2480/2580.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

В меню выбора сканера не выбирайте WIA-EPSON Perfection 2480/2580. В этом случае вы не сможете полностью использовать все функции сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

> Если вы хотите настроить прочие параметры, нажмите Pause (Пауза), затем выберите Options (Параметры), чтобы раскрыть одноименное диалоговое окно. Подробнее о доступных параметрах вы можете узнать из оперативной справки. Для этого в диалоговом окне нажмите Help (Справка).

| После того как EPSON Scan произведет предварительный просмотр изображения и распознает тип документа, откроется следующее окно. Здесь вы можете просмотреть, как будет выглядеть отсканированное изображение.

> EPSON Scan автоматически находит нужные изображения и изменяет угол поворота, затем начинается сканирование.

|  | Примечание:

Нажатие кнопки Cancel (Отмена) в этом окне прервет работу EPSON Scan.

| Отсканированное изображение отправляется в приложение ArcSoft PhotoImpression с сохранением в указанной папке.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться неожиданным. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, проверьте, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. разделы Проблемы при сканировании пленок или Невозможно отсканировать пленку в автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

Подробнее о дальнейшем редактировании отсканированных изображений - в документации к приложению.

#### Форматы файлов

В следующей таблице перечисляются наиболее распространенные форматы файлов, поддерживаемые приложением ArcSoft PhotoImpression. При сохранении изображения выберите подходящий формат.

Формат (Расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате
JPEG (*.JPG) | Формат сжатия файлов, позволяющий изменять качество сжатия. Однако если сжатие будет слишком большим, качество изображения ухудшится. Качество также ухудшается при каждом сохранении файла в этом формате. Если вы собираетесь редактировать изображение после его записи на диск, лучше взять оригинал, сохраненный в формате TIFF
Формат PNG (*.PNG) (только для Windows) | Компактный формат с высоким коэффициентом сжатия предназначен для просмотра в браузерах и позволяет задавать коэффициент сжатия. При сохранении файла изображения в этом формате качество изображения не снижается
TIFF (*.TIF) | Формат файлов, разработанный для обмена данными между приложениями, например, между графическим ПО и DTP. При сканировании черно-белых изображений вы можете выбрать тип компрессии

[К началу]

Предыдущая