Подготовка документов к сканированию

# Размещение пленок на планшете

> Сканер Perfection 2480 Photo
> Сканер Perfection 2580 Photo

| Предостережение:

Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.

| Примечание:

Если вы хотите сканировать прозрачные материалы с помощью утилит EPSON Smart Panel или Copy Center, обратитесь за дополнительными сведениями к разделу Приложения утилиты EPSON Smart Panel.

35 мм цветные пленки и слайды можно сканировать в автоматическом режиме. Если вы хотите сканировать негативы, переключитесь в простой или профессиональный режим.

### Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов

Для сканирования пленок и слайдов необходимо удалить подложку для сканирования непрозрачных документов.

| Примечание:

Большинство иллюстраций этого раздела относятся к Perfection 2480 Photo, для Perfection 2580 Photo они могут отличаться. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Убедитесь, что кабель модуля для сканирования прозрачных документов подключен к сканеру.

|  | Примечание:

Перед подключением или отключенияем кабеля модуля сканирования прозрачных документов всегда выключайте сканер.

| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.

## Сканер Perfection 2480 Photo

Сканер Perfection 2480 Photo включает в себя встроенный слайд-адаптер и держатель пленки.

| Примечание:

Перед сканированием прозрачных материалов протрите крышку сканера и планшет.

При работе со сканером Perfection 2480 Photo проверьте, что драйвер приложения EPSON Scan установлен правильно, а компьютер и сканер включены.

Убедитесь что сканер и компьютер соединены USB-кабелем.

Убедитесь, что кнопка Start (Пуск) горит (не мигает) зеленым цветом.

### 35 мм пленки

| Вставьте край пленки в держатель 35 мм пленки основой (сторона, где изображение выглядит правильно) вниз. Затем установите ее так, чтобы все кадры оказались внутри держателя.

|  | Примечание:

Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.

| Если вы хотите сканировать пленки в зоне A держателя пленки: Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "A" на выступе держателя совпадает с отметкой "A" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.

> Если вы хотите сканировать пленки в зоне B держателя пленки:
> Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "B" на выступе держателя совпадает с отметкой "B" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.

### 35 мм слайды

| Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "C" на выступе держателя совпадает с отметкой "C" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.

| Установите слайды в держатель, как показано на рисунке ниже.

### Хранение держателя пленки

Если вы не используете держатель пленки, храните его в крышке сканера.

| Откройте крышку сканера и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов, если она еще не снята.

| Задвиньте держатель внутрь крышки.

| Верните на место подложку для сканирования непрозрачных документов.

[К началу]

## Сканер Perfection 2580 Photo

| Примечание:

Перед сканированием прозрачных материалов протрите крышку сканера и планшет, не касаясь автозагрузчика пленки.

При работе со сканером Perfection 2580 Photo проверьте, что драйвер приложения EPSON Scan установлен правильно, а компьютер и сканер включены.

Не отключайте кабель модуля сканирования прозрачных документов, если сканер включен.

Убедитесь что сканер и компьютер соединены USB-кабелем.

Убедитесь, что кнопка Start (Пуск) горит (не мигает) зеленым цветом.

### 35 мм пленки

Сканер Perfection 2580 Photo поставляется с автозагрузчиком пленок на крышке сканера, облегчающим работу с пленками.

#### Состояние пленки

Перед загрузкой проверьте, отвечает ли перечисленным условиям состояние пленки.

- Пленка сухая.

- Ширина пленки от 74 до 232 мм.

- Продольный изгиб пленки не превышает допустимого значения (допустимое расстояние между краями пленки должно быть более 3 мм)

- Поперечный изгиб пленки не превышает допустимого значения (допустимое скручивание пленки - не менее 6 кадров на один виток)

- На пленке не должно быть наклеек.
  Наклейки обычно бывают на части пленки без изображения перед первым кадром. Аккуратно отрежьте эту часть пленки.

- Не используйте инфракрасную пленку.

- Пленка не должна быть рифленой или измятой.

- На пленке не должно быть следов изгибов.

- Перфорация по краям пленки не долна быть повреждена.

| Опустите крышку сканера.

|  | Примечание:

Убедитесь, что на планшете не находятся посторонние предметы и подложка для сканирования непрозрачных документов снята.

| Нажмите на крышку податчика пленки, чтобы открыть ее.

| В раскрывшемся податчике пленки поднимите до упора направляющую пленки.

|  | Примечание:

При использовании автозагрузчика пленки всегда поднимайте направляющую вне зависимости от длины пленки, иначе может произойти замятие пленки.

| Загрузите пленку в податчик пленки основной стороной (сторона, где изображение выглядит правильно) вниз. Произойдет автоматическая загрузка пленки, и кнопка Start (Пуск) загорится зеленым цветом.

|  | Примечание:

Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.

Перед началом загрузки не держите пленку руками, иначе возможно замятие пленки.

Не прикасайтесь к пленке, пока идет сканирование.

Не закрывайте податчик пленки во время сканирования.

Не нажимайте на кнопку Eject (Выброс) во время сканирования. Кнопка Eject (Выброс) блокируется вплоть до завершения сканирования.

Если кнопка Start (Пуск) мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. Дополнительно см. раздел Автозагрузчик пленок не подает пленку или Проблемы при сканировании пленок.

#### Вывод пленки

После завершения сканирования извлеките пленку из автозагрузчика следующим образом.

| Нажмите на кнопку Eject (Выброс).

| Выньте пленку после того, как кнопка Start (Пуск) загорится зеленым.

|  | Примечание:

Не тяните пленку. Подождите, пока она автоматически выгрузится.

Не выключайте сканер до извлечения пленки. Если это случилось, включите сканер и нажмите на кнопку Eject (Выброс).

| После извлечения пленки опустите направляющую пленки и закройте крышку податчика пленки.

| Примечание:

Если кнопка Start (Пуск) мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. Дополнительно см. раздел Пленка замялась.

### 35 мм слайды

Вы можете сканировать 35 мм слайды, используя соответствующий держатель слайдов.

| Примечание:

Вы не можете сканировать негативные слайды.

| Положите держатель на планшет вплотную к верхней части планшета. Проверьте, что отметка "D" на выступе держателя совпадает с отметкой "D" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.

| Положите 35 мм слайд вертикально и основной стороной вниз, зафиксировав его в держателе слайдов так, как показано на рисунке ниже.

|  | Примечание:

Не размещайте слайд горизонтально, так как сканирование в этом случае будет выполнено неверно.

### Хранение держателя пленки

Если вы не используете держатель пленки, храните его в крышке сканера.

| Откройте крышку сканера и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов, если она еще не снята.

| Задвиньте держатель внутрь крышки.

| Верните на место подложку для сканирования непрозрачных документов.

[К началу]

Следующая