Обслуживание сканера и устранение неполадок / Обслуживание

# Транспортировка сканера

Если нужно перевезти сканер или оставить его на хранение на большой период времени, необходимо зафиксировать каретку сканера для предотвращения поломок. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и поделючите его к компьютеру, затем подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение (рядом с кнопками). Когда индикатор загорится постоянным зеленым светом, выключите сканер.

| Если кабель модуля сканирования прозрачных документов присоединен, отсоедините его.

| Сдвиньте ползунок транспортировочного замка для фиксации каретки.

> Транспортировочный замок находится снизу сканера справа. Чтобы сдвинуть его, приподнимите сканер и сдвиньте ползунок в позицию фиксации.

|  | Предупреждение:

Не переворачивайте сканер, иначе это может его повредить.

| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая