Работа с мультифотоподатчиком

# Установка мультифотоподатчика

> Снятие мультифотоподатчика

| Примечание:

Перед установкой мультифотоподатчика убедитесь, что сканер находится на устойчивой поверхности.

Пока установлен мультифотоподатчик, вы не можете сканировать изображения, используя планшет сканера. Чтобы сканировать документы, располагая их непосредственно на планшете, см. раздел Снятие мультифотоподатчика.

| Убедитесь, что сканер выключен.

| Отключите кабель модуля сканирования прозрачных документов от сканера.

| Поднимите крышку сканера.

| Потяните крышку вверх.

|  | Примечание:

Если вы используете мультифотоподатчик, то храните на подставке крышку сканера. В этом случае следите, чтобы отражающая часть крышки не касалась подставки.

| Установите мультифотоподатчик, выровнив треугольные метки по бокам мультифотоподатчика с такими же метками, расположенными по бокам планшета.

| Подсоедините кабель мультифотоподатчика к сканеру.

| Включите сканер, подключив кабель питания к сканеру.

## Снятие мультифотоподатчика

Пока мультифотоподатчик подключен, вы не можете сканировать изображения, используя планшет сканера. Если вы завершили работу с мультифотоподатчиком, выполните следующие действия.

| Закройте приложение EPSON Scan, если оно открыто.

| Выключите сканер.

| Отключите кабель мультифотоподатчика от сканера.

| Снимите мультифотоподатчик, потянув его вверх.

| Храните мультифотоподатчик на подставке, как это показано на рисунке ниже.

|  | Примечание:

Будьте осторожны. Не допускайте, чтобы пленочная часть направляющей бумаги касалась подставки.

| Присоедините крышку сканера, как показано на рисунке ниже.

| Опустите крышку.

| Подключите кабель модуля сканирования прозрачных документов к сканеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая