Работа с мультифотоподатчиком

# Характеристики документов

> Требования к качеству документов

Размер: | Ширина от 50 до 102 мм Длина от 82 от 152 мм
Толщина: | от 0,2 до 0,34 мм
Тип документа: | Документы, отпечатанные на устройствах контактной печати, лазерных принтерах или на машинах факсимильной печати

## Требования к качеству документов

Перед сканированием документов проверьте следующее:

- Документ должен быть чистым.

- Чернила на документе сухие.

- Документ не слишком темный.

- Документ не порван, не измят, и к нему не прикреплены посторонние предметы.

- На документе нет скрепок и других прикрепленных предметов, которые могут повредить механизм податчика.

- Продольный изгиб документа не превышает допустимого значения (допустимое расстояние между краями документа должно быть более 5 мм).

- Документ не является многослойной формой и не скреплен с другими документами.

- Документ не является копировальной бумагой.

- Документ не содержит аппликаций.

- Толщина документа от 0,2 до 0,34 мм.

- Документ не напечатан на струйном принтере.

- Документ не является фотографией, сделанной фотокамерой Polaroid.

- Документ не является панорамной фотографией.

- Оптимальные для сканирования с использованием мультифотоподатчика размеры документа - от 50 x 82 мм до 102 x 152 мм. Если размеры документа меньше чем 50 x 82 мм, загружайте их, прижимая вплотную к левой направляющей.

| Примечание:

Если вы хотите сканировать документы, не удовлетворяющие вышеперечисленным характеристикам, рекомендуется снять мультифотоподатчик и сканировать документы обычным способом, размещая их на планшете. Подробнее см. Снятие мультифотоподатчика.

### Прочие меры предосторожности

Не загружайте ценные авторские фотографии в мультифотоподатчик: неосторожное обращение может их повредить.

При сканировании высококачественных цветных и монохромных документов рекомендуется снять мультифотоподатчик и сканировать документы обычным способом, размещая их на планшете. Подробнее см. Снятие мультифотоподатчика.

[К началу]

Предыдущая