Использование сканера

# Обработка изображений после предварительного сканирования

> Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения
> Настройка резкости изображения
> Подстройка оттенков сканированного изображения
> Восстановление выцветших изображений
> Удаление пыли на пленке
> Повышение качества сканированного изображения (PRINT Image Matching)

EPSON Scan предоставляет вам многообразие настроек для повышения качества сканированных изображений и достижения необходимых вам результатов. Вы можете легко управлять качеством изображения, выбирая нужные параметры в окне настроек.

## Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения

На сканированном изображении иногда появляется штриховой рисунок, называемый муаром, который является результатом интерференции, появляющейся из-за разницы шагов полутонового и экрана сканирования. Выполните следующие действия, чтобы удалить муар с изображения.

| Примечание:

Эта функция недоступна при разрешении, большем, чем 600 dpi.

Вы не сможете использовать эту функцию в простом или профессиональном режимах, если для Document Type (Тип документа) выбрано Film (Пленка).

Вы не сможете использовать эту функцию, если для Image Type (Тип изображения) выбрано Black&White (Черно-белое).

Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты удаления муара.

| В Adjustments (Настройки) установите флажок Descreening Filter (Удаление растра). При работе в простом режиме откройте диалоговое окно Image Adjustments (Настройка изображения) и установите флажок Descreening Filter (Удаление растра).

| Выберите подходящее значение параметра Screen Ruling (Линиатура). (При работе в простом режиме эта возможность недоступна.)

Descreening Filter (Удаление растра) отключен | Descreening Filter (Удаление растра) включен

[К началу]

## Настройка резкости изображения

Если оригинальное изображение выглядит нерезким, вы можете отрегулировать резкость сканированного изображения, используя эту функцию в профессиональном режиме. (В простом режиме эта функция включена автоматически.)

| Примечание:

Эта функция не доступна, если в качестве типа изображения выбраны Color Smoothing (Сглаживание цветов) или Black&White (Черно-белое).

| В Adjustments (Настройки) установите флажок Unsharp Mask Filter (Повышение резкости).

Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) отключен | Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) включен

| Отрегулируйте настройки.

[К началу]

## Подстройка оттенков сканированного изображения

Для подстройки оттенков сканированного изображения используются настройки яркости, контраста и цветового баланса. Выполните следующие действия.

| Примечание:

Эта функция доступна только при сканировании цветных изображений.

| Щелкните Image Adjustment (Настройка изображения).

| Отрегулируйте нужные настройки, перемещая вправо или влево соответствующий ползунок.

Настройка изображения не применялась | После настройки изображения

| Чтобы закрыть окно Image Adjustment (Настройка изображения) щелкните Close (Закрыть).

[К началу]

## Восстановление выцветших изображений

Функция Color Restoration (Восстановление цвета) восстанавливает краски на изображениях, полученных при сканировании выцветших цветных фотографии и пленок. Установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета) в Adjustments (Настройки). При работе в простом режиме откройте диалоговое окно Image Adjustments (Настройка изображения) и установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета)

| Примечание:

Не выбирайте Document (Документ) для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции).

Состояние пленок или фотографий влияет на конечный результат, полученный после восстановления цвета.

[К началу]

## Удаление пыли на пленке

Воспользовавшись этой функцией, вы можете улучшить качество сканированного изображения путем удаления пыли на пленке.

Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). При работе в простом режиме откройте диалоговое окно Image Adjustments (Настройка изображения) и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).

Пыль на пленке будет удалена со сканированного изображения.

Функция Dust Removal (Удаление дефектов) выключена | Функция Dust Removal (Удаление дефектов) включена

| Примечание:

Вы можете использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов), если для Document Type (Тип документа) выбрано значение Film (Пленка).

Перед размещением пленок на планшете удалите с них видимые загрязнения.

Результат работы функции Dust Removal (Удаление дефектов) не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты работы функции удаления пыли на отсканированном изображении.

[К началу]

## Повышение качества сканированного изображения (PRINT Image Matching)

PRINT Image Matching - это стандартизированный метод записи расширенной цветовой информации для улучшения качества сканированных изображений. Работая с приложением и принтером, совместимыми с PRINT Image Matching, вы сможете без усилий получить яркие, красочные отпечатки.

| Примечание:

PRINT Image Matching не изменяет ни данные изображения, ни способ отображения его на экране компьютера.

Выполните следующие действия.

| Положите документ на планшет.

| Размещение пленок

| Размещение документов и фотографий

| Нажмите на кнопку Start на сканере.

> Откроется диалоговое окно EPSON Smart Panel.

| В окне EPSON Smart Panel щелкните Scan and Save (Сканировать и сохранить). Запустится приложения сканирования и сохранения документа.

| Задайте место сохранения, имя файла и формат файла. Из списка Type (Тип) выберите один из форматов файла Print Image Matching II (JPEG) или Print Image Matching II (TIFF).

JPEG (*.JPG) | Сжатый формат. Качество сжатия можно задать; формат JEPG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем больше сжатие, тем хуже качество изображения (заметьте, что исходные данные потом восстановить нельзя). Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
TIFF (*.TIF) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия

| Щелкните Scan and Save (Сканировать и сохранить). Запустится приложение EPSON Scan.

| Выберите профессиональный режим. Подробную информацию о выборе режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования.

> Откроется следующее окно.

| Настройте параметры Original (Оригинал) и Destination (Назначение) в соответствии со сканируемым документом.

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| В Target Size (Размер назначения) задайте размер отсканированного изображения и, если необходимо, выполните настройки в Adjustments (Настройки).

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan запустит процесс сканирования. Отсканированное изображение будет сохранено в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая