Подготовка документов к сканированию

# Размещение фотографий и документов на планшете

> Снятие крышки сканера для сканирования больших документов
> Установка подложки для сканирования непрозрачных документов

При сканировании документа помните о соблюдении авторских прав его собственника. Не сканируйте печатный текст или изображение, не проверив состояние их авторских прав.

| Предостережение:

Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.

| Примечание:

Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection 2480 Photo, поэтому они могут отличаться от иллюстраций для Perfection 2580 Photo. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Поднимите крышку сканера.

|  | Примечание:

При сканировании толстых или больших документов вы можете снять крышку сканера, чтобы можно было удобнее расположить документ. См. раздел Снятие крышки сканера для сканирования больших документов.

Так же необходимо установить подложку для сканирования непрозрачных документов, если она не установлена. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.

| Уложите документ на планшет изображением вниз. Верхний обрез документа нужно ориентировать по установочной метке. Проверьте, что центр документа совмещен с установочной меткой, как показано ниже.

|  | Примечание:

Будьте внимательны и не просовывайте документы под выступы пластикового корпуса сканера.

В автоматическом режиме (Full Auto Mode) или при предварительном просмотре в режиме миниатюр при сканировании нескольких фотографий укладывайте снимки на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.

Полоса шириной до 5 мм от горизонтальных и вертикальных направляющих планшета не сканируется.

> 1, 2. Максимальная несканируемая полоса шириной 5 мм

| Осторожно закройте крышку сканера, так чтобы документ не сместился.

| Примечание:

Содержите планшет в чистоте.

Не оставляйте фотографии на планшет на длительное время, поскольку они могут прилипнуть к стеклу.

[К началу]

## Снятие крышки сканера для сканирования больших документов

При сканировании больших или толстых объектов крышку сканера можно снять.

| Примечание:

При сканировании документов без крышки следите, чтобы они были расправлены и прижаты сверху.

Прижимайте документы без излишних усилий и не сдвигайте их.

| Проверьте, что сканер выключен.

| Отключите кабель модуля сканирования прозрачных документов.

| Поднимите крышку.

| Потяните крышку вверх.

| Примечание:

После завершения сканирования установите крышку на место, действуя в обратном порядке.

[К началу]

## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов

Для сканирования непрозрачных документов, например, фотографий, необходимо установить подложку для сканирования непрозрачных документов.

| Откройте крышку.

| Установите подложку, задвигая ее вниз, установив углы подложки по краю крышки.

[К началу]

Предыдущая