Закрыть # Размещение фотографий и документов на планшете Снятие крышки сканера Установка подложки документов При сканировании документа помните о соблюдении авторских прав его собственника. Не сканируйте печатный текст или изображение, не проверив состояние их авторских прав.
| Внимание:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Примечание:
Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection 1670 Photo, поэтому они могут отличаться от иллюстраций для Perfection 1670. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.
| Поднимите крышку сканера.
|  | Примечание:
При сканировании толстых или больших документов вы можете снять крышку сканера, чтобы можно было удобнее расположить документ. См. раздел "Как снять крышку сканера".
При работе с Perfection 1670 Photo или дополнительным модулем Perfection 1670 необходимо установить подложку документов, если она не установлена. См. раздел Установка подложки документов.
| Уложите документ на планшет изображением вниз. Верхний обрез документа нужно ориентировать по установочной метке. Проверьте, что центр документа совмещен с установочной меткой, как показано ниже.
|  | Примечание:
Полоса шириной до 5 мм от горизонтальных и вертикальных направляющих планшета не сканируется.
1. Максимальная несканируемая полоса шириной 5 мм 2. Максимальная несканируемая полоса шириной 5 мм
В автоматическом режиме (Full Auto Mode) или при предварительном просмотре в режиме миниатюр при сканировании нескольких фотографий укладывайте снимки на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
При копировании с помощью утилиты Copy Center в EPSON Smart Panel, располагайте документ в нижнем левом углу планшета.
| Осторожно закройте крышку сканера, так чтобы документ не сместился.
| Примечание:
Содержите планшет в чистоте.
Не оставляйте фотографии уложенными в планшет на длительное время, поскольку они могут прилипать к стеклу.
## Снятие крышки сканера При сканировании больших или толстых объектов крышку сканера можно снять.
| Примечание:
При сканировании документов без крышки следите, чтобы они были расправлены и прижаты сверху.
Прижимайте документы без излишних усилий и не сдвигайте их.
| Проверьте, что сканер выключен.
| При работе с Perfection 1670 Photo или с Perfection 1670 с установленным дополнительным модулем, отключите дополнительный интерфейсный кабель, если он подключен.
| Откройте крышку.
| Потяните крышку вверх.
| Примечание:
После завершения сканирования, установите крышку на место, действуя в обратном порядке.
[К началу] ## Установка подложки документов При работе с Perfection 1670 Photo или с Perfection 1670 с установленной дополнительной крышкой для сканирования непрозрачных объектов (таких, как фотографии или документы) необходимо установить подложку. Выполните следующие действия:
| Откройте крышку.
| Установите подложку, задвигая ее вниз, установив углы подложки по краю крышки.
| Выровняйте подложку по отметкам на крышке.
[К началу]
Закрыть