Использование сканера

# Настройка параметров сканирования

> Для сканирования фотографий
> Для сканирования пленок

## Для сканирования фотографий

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования фотографий (непрозрачных документов) в профессиональном режиме Professional Mode.

| Положите фотографии на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Photo (Фото)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Выбор подходящего типа изображения
Resolution (Разрешение) | См. Выбор необходимого разрешения
Adjustment (Настройки) | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование. Сканированные изображения будут сохранены в указанной папке.

### Выбор необходимого разрешения

При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

По следующей таблице можно выбрать разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
OCR (оптическое распознавание текста) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

[К началу]

## Для сканирования пленок

Выполните следующие действия для сканирования прозрачных оригиналов в профессиональном режиме Professional Mode с наиболее подходящими настройками.

| Положите прозрачные оригиналы на планшет.

| Размещение пленок

| Запустите EPSON Scan и выберите Professional Mode (Профессиональный). Для получения более подробной информации см. раздел Изменение режима сканирования.

| Откроется следующее окно. Выполните соответсвующие настройки, руководствуясь рисунком и таблицей ниже.

| Для параметров Original (Оригинал) выберите значения, соответствующие сканируемому прозрачному оригиналу.

Document Type (Тип документа) | Film (Пленка)
Film Type (Тип пленки) | Выберите тип пленки из списка Film Type

| Задайте параметры Destination (Назначение) для достижения необходимых вам результатов.

Image Type (Тип изображения) | Выберите подходящий тип изображения из списка Image Type
Resolution (Разрешение) | Выберите подходящее разрешение из списка Resolution. См. раздел Выбор необходимого разрешения

|  | Примечание:

При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

Из следующей таблице выберите разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Из списка Target Size (Размер назначения) выберите выходной размер отсканированного изображения и скорректируйте изображение средствами настройки качества. См. раздел Обработка изображений после предварительного сканирования .

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование. Сканированные изображения будут сохранены в указанной папке.

#### Для пользователей сканера Perfection 2580 Photo:

После завершения сканирования вынимайте пленку из загрузчика пленки (AFL).

| Нажмите на кнопку Eject (Выброс).

| После того как кнопка Start перестанет мигать и загорится зеленым цветом, вы можете вынуть пленку.

|  | Примечание:

Не выключайте сканер до извлечения пленки. Если вы случайно все же выключили сканер, включите его и нажмите на кнопку Eject (Выброс).

Не тяните пленку. Подождите, пока она автоматически выгрузится.

| Вынув пленку, опустите направляющую пленки и закройте крышку податчика пленки.

| Примечание:

Если кнопка Start мигает красным цветом, возможно произошло замятие пленки. См. раздел Пленка замялась.

[К началу]

Предыдущая | Следующая