Обслуживание сканера и устранение неполадок / Устранение неполадок

# Неполадки при сканировании с использованием автозагрузчика пленок

> Автозагрузчик пленок не подает пленку
> Пленка замялась

## Автозагрузчик пленок не подает пленку

Попробуйте выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что пленка загружена правильно.

| Размещение пленок на планшете

- Выньте замявшуюся пленку. Затем повторно загрузите пленку и перезапустите EPSON Scan.

- Убедитесь, что кнопка Start (Пуск) горит зеленым цветом. Если цвет индикатора - красный, обратитесь к разделу Неисправимая ошибка. Если кнопка мигает зеленым, подождите завершения текущей операции, пока индикатор не перестанет мигать и останется гореть зеленым цветом.

- Если кнопка Start (Пуск) горит зеленым цветом, но автозагрузчик пленок все равно не подает пленку, подключите сканер к компьютеру, и затем попытайтесь загрузить пленку.

[К началу]

## Пленка замялась

Следуйте инструкциям по удалению застрявшей пленки.

| Если крышка податчика пленки закрыта, нажмите на нее, чтобы открыть, затем поднимите до упора направляющую пленки.

| Нажмите на кнопку Eject (Выброс). Если пленка не была выведена, перейдите к следующему шагу.

| Выключите сканер.

| Поднимите крышку.

| Посмотрите на внутреннюю сторону крышки, чтобы найти место, где застряла пленка.

| Если вы хотите извлечь пленку из податчика пленки: Придерживая крышку сканера, поворачивайте подающий узел в направлении по часовой стрелке, чтобы перемещать застрявшую пленку, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки.

> Если вы хотите извлечь пленку через нижнюю часть крышки:
> Придерживая крышку сканера, откройте крышку лентопротяжного тракта и поворачивайте подающий узел в направлении против часовой стрелки, указанном на рисунке стрелкой, чтобы перемещать застрявшую пленку, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки.

| Чтобы продолжить сканирование, закройте программу EPSON Scan. Включите сканер и запустите программу EPSON Scan.

[К началу]

Предыдущая | Следующая