Работа с мультифотоподатчиком

# Замена направляющей бумаги

После длительного использования мультифотоподатчика на сканированных изображениях появляются линии точек, а пленка на нижней стороне мультифотоподатчика изгибается. Если это произошло, выполните следующие действия для замены направляющей бумаги на запасную, включенную в комплект поставки.

| Выключите сканер.

| Отсоедините мультифотоподатчик от сканера.

| Положите мультифотоподатчик на подставку.

| Придерживая мультифотоподатчик за края, немного приподнимите его и снимите направляющую бумаги, как показано на рисунке ниже.

| Правильно установите новую направляющую на место, как показано на рисунке ниже, чтобы треугольная метка на направляющей была видна.

| Примечание:

Убедитесь, что направляющая бумаги установлена правильно (треугольная метка должна находится на внешней стороне), иначе во время работы может произойти замятие документа.

Не дотрагивайтесь до пленочной части направляющей бумаги, иначе вы можете ее согнуть.

Направляющая бумаги легко прикрепляется к мультифотоподатчику, поэтому не следует при замене направляющей прилагать излишние усилия.

Будьте осторожны во время замены направляющей и следите, чтобы направляющая бумаги не касалась подставки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая