| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение пленок или слайдов (Perfection 3590 Photo) Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Загрузка пленок в автозагрузчик Размещение слайда в держателе Хранение держателя пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов.
| Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к порту сканера OPTION.
|  | Примечание:
Перед подключением или отключением кабеля модуля сканирования прозрачных документов всегда выключайте сканер, отсоединяя шнур питания.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой салфеткой планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля О размещении пленок в сканере см. в разделе Загрузка пленок в автозагрузчик. О размещении слайдов в сканере см. в разделе Размещение слайда в держателе. К началу Загрузка пленок в автозагрузчик Сканер Perfection 3590 Photo поставляется с автозагрузчиком пленок на крышке сканера, облегчающим работу с пленками. Перед загрузкой пленки в автозагрузчик проверьте, отвечает ли перечисленным условиям состояние пленки: пленка сухая; пленка не инфракрасная; ширина 35 мм пленки от 74 до 232 мм; пленка содержит как минимум 2 кадра, но не более 6; перфорация по краям пленки не должна быть повреждена; пленка не должна быть рифленой или измятой и без следов изгибов; на пленке не должно быть наклеек. Наклейки обычно бывают на части пленки без изображения перед первым кадром. Аккуратно отрежьте эту часть пленки.
| Убедитесь, что компьютер включен и программа EPSON Scan установлена.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
|  | Примечание:
Убедитесь, что на планшете нет посторонних предметов.
| Нажмите и отпустите крышку автозагрузчика пленки, чтобы открыть ее.
| Поднимите до упора металлическую направляющую пленки.
|  | Примечание:
При использовании автозагрузчика пленки всегда поднимайте направляющую вне зависимости от длины пленки, иначе может произойти замятие пленки.
| Загрузите пленку в податчик пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображения и слова на пленке перевернутыми. Медленно протолкните пленку в загрузчик. Продолжайте проталкивать пленку до тех пор, пока не произойдет автоматическая подача пленки в рабочую позицию.
|  | Примечание:
Если возникли проблемы с загрузкой пленки, постарайтесь ее распрямить, немного выгнув в другую сторону.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера.
| Предостережение:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Когда начнется автоматическая загрузка пленки, отпустите ее, иначе пленка может замяться. Не прикасайтесь к пленке, не открывайте крышку сканера, не закрывайте крышку загрузчика пленки и не нажимайте на кнопку Eject (Выброс), пока идет сканирование. Если пленка не подается в автозагрузчик, подождите 10 секунд и повторите загрузку. Если кнопка Start (Пуск) мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. См. раздел Пленка замялась в автозагрузчике.
Если необходимо вынуть пленку, обратитесь к разделу Вывод пленки. Вывод пленки После завершения сканирования извлеките пленку из автозагрузчика следующим образом.
| Нажмите на кнопку Eject (Выброс).
| Выньте пленку после того, как загорится кнопка Start (Пуск).
|  | Примечание:
Не тяните пленку. Подождите, пока она не будет выведена автоматически. Не выключайте сканер до извлечения пленки. Если это случилось, включите сканер и нажмите на кнопку Eject (Выброс).
| После извлечения пленки опустите металлическую направляющую пленки и закройте крышку автозагрузчика.
|  | Примечание:
Если кнопка Start (Пуск) мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. См. раздел Пленка замялась в автозагрузчике.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение слайда в держателе Вы можете сканировать один 35 мм слайд за раз, используя держатель для 35 мм слайдов.
| Примечание:
Вы не можете сканировать негативные слайды.
| Положите держатель на планшет вплотную к верхней части планшета. Проверьте, что отметка "D" на выступе держателя совпадает с отметкой "D" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
|  | Примечание:
Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме.
| Разместите слайд в держателе более блестящей стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение перевернутым.
|  | Примечание:
Не располагайте длинный край слайда горизонтально.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании слайдов см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. разделы Хранение держателя пленки и Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Хранение держателя пленки Если вы не используете держатель пленок, положите его внутрь крышки сканера.
| Поднимите крышку и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Задвиньте держатель пленок в крышку сканера.
Перед сканированием документов или фотографий установите на место подложку. См. раздел УстановкаСм. раздел подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки - белая. К началу |