| Основная страница > Работа с дополнительным мультифотоподатчиком Замена направляющей бумаги После длительного использования мультифотоподатчика на сканированных изображениях могут появляться линии точек. Это происходит, потому что пленка на нижней стороне мультифотоподатчика изгибается. Выполните следующие действия для замены направляющей бумаги на запасную, включенную в комплект поставки.
| Отсоедините шнур питания, чтобы выключить сканер.
| Отключите кабель мультифотоподатчика от порта сканера OPTION.
| Храните мультифотоподатчик на подставке, как это показано на рисунке ниже.
| Придерживая мультифотоподатчик за края, немного приподнимите его и снимите направляющую бумаги, как показано на рисунке ниже.
| Правильно установите новую направляющую на место, как показано на рисунке ниже, треугольной меткой вниз. Задвигайте направляющую в пазы на мультифотоподатчика, пока не услышите щелчок. Затем нажмите на направляющую, чтобы он вошла в слот и защелкнулась на месте.
| Примечание:
Убедитесь, что направляющая бумаги установлена правильно (треугольная метка должна находится на внешней стороне), иначе во время работы может произойти замятие документа. Не дотрагивайтесь до пленочной части направляющей бумаги, иначе вы можете ее согнуть. Не следует при замене направляющей прилагать излишние усилия. Направляющая бумаги легко прикрепляется к мультифотоподатчику. Будьте осторожны во время замены направляющей и следите, чтобы направляющая бумаги не касалась подставки.