| Основная страница > Обслуживание Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку сканера.
| Включите сканер и подключите его к компьютеру, затем подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение (рядом с кнопками). Когда индикатор Start (Пуск) загорится постоянным зеленым светом, отключите шнур питания, чтобы выключить сканер.
|  | Примечание:
Если установлен дополнительный мультифотоподатчик, отсоедините его кабель и снимите мультифотоподатчик со сканера. Опустите крышку на сканер, но не подсоединяйте ее к сканеру с помощью кабеля крышки сканера.
| Если посоединен кабель крышки сканера, отсоедините его.
| Закройте транспортировочный замок для фиксации каретки. Чтобы закрыть замок, поднимите сканер и сдвиньте ползунок в позицию закрытия замка.
|  | Предостережение:
Не переворачивайте сканер, чтобы не повредить его.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.