| Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 27200 × 37400 пикселов при разрешении 3200 dpi
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный: Perfection 3490 Photo: 33 × 162 мм (35 мм пленка, четыре кадра за раз или три 35 мм слайда) Perfection 3590 Photo: 29 × 44 мм (35 мм пленка, шесть кадров за раз или один 35 мм слайд)
Разрешение сканирования | 3200 dpi (основное сканирование) 6400 dpi с технологией Micro step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (от 50 до 6400 с шагом в 1 dpi)
Скорость сканирования [Непрозрачный документ] | Приблизительно 4,1 мс/строка при 600 dpi Приблизительно 14,5 мс/строка при 3200 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (максимальное внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0 или порт USB 1.1
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом
К началу Механические характеристики Perfection 3490 Photo
Размеры | Ширина: 275 мм Глубина: 419 мм Высота: 86 мм
Вес | Примерно 3,0 кг
Perfection 3590 Photo
Размеры | Ширина: 275 мм Глубина: 419 мм Высота: 86 мм
Вес | Примерно 3,2 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адамптере, либо на тыльной стороне сканера.
Сканер
Диапазон входного напряжения | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В
Номинальный ток | 1,4 A
Потребляемая мощность | Perfection 3490 Photo: 17,0 Вт при работе 13,0 Вт в резервном режиме 4,5 Вт в спящем режиме Perfection 3590 Photo: 19,0 Вт при работе 13,0 Вт в резервном режиме 4,8 Вт в спящем режиме При работе с дополнительным мультифотоподатчиком 24,0 Вт при работе 20,0 Вт в резервном режиме 5,0 Вт в спящем режиме
Адаптер переменного тока
| Модель на 100-120 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный входной ток | 1 A | 0,7 A
Номинальная частота | 50–60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В
Номинальный ток | 1,4 A
Соответствие стандарту ENERGY STAR ® Как партнер ENERGY STAR®, Epson утверждает, что это устройство отвечает принципам энергосбережения ENERGY STAR®. Международная программа офисного оборудования ENERGY STAR® — это добровольное партнерство с производителями компьютеров и офисного оборудования, направленное на создание энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсов, копиров и сканеров в целях сокращения загрязнения воздуха, вызванного производством электроэнергии. Данные стандарты и логотипы одинаковы в участвующих странах. К началу Характеристики окружающей среды
| Примечание:
О необходимых условиях окружающей среды при работе с дополнительным мультифотоподатчиком см. в разделе Характеристики дополнительного мультифотоподатчика.
Температура | Работа | от 5 до 35°C
Хранение | от -25 до 60°C
Влажность | Работа | 10–80%, без конденсации
Хранение | 10–85%, без конденсации
Условия для работы | В офисе или дома. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света.
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
Интерфейс OPTION
Тип разъема | Разъем стандарта Mini DIN 8pin
Выходное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В<BR>Напряжение постоянного тока от 4,75 до 5,25 В
Поддерживаемое дополнительное оборудование | Мультифотоподатчик (MPF)
К началу Соответствие стандартам и допускам Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 класс B
Модель для Европы:
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B
Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950 CSA C22.2 No. 60950
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 3260 или AS/NZS 60950
Электромагнитная совместимость | AS/NZS 3548 класс B
К началу |