| Основная страница > Устранение неполадок Индикатор ошибок Если произошла ошибка, сканер прекращает работу, и начинает мигать красным цветом индикатор Start (Пуск). Индикатор может указывать на следующие ошибки: Сканер неправильно подключен к компьютеру или установлено не все программное обеспечение. За инструкциями по подключению сканера к компьютеру и установке ПО обратитесь к плакату Установка. Транспортировочный замок закрыт. Передвиньте транспортировочный замок в положение "открыто". Кабель крышки сканера или дополнительного мультифотоподатчика не подсоединен к порту OPTION. Подсоедините кабель к порту. В Perfection 3590 Photo: возможно, пленка застряла в автоподатчике. См. раздел Пленка замялась в автозагрузчике. После того как вы попытались решить проблему, отключите сканер, чтобы его выключить, и снова подключите. Если индикатор Start (Пуск) по-прежнему мигает: Возможно, сканер неисправен. Необходимо заменить лампу. Подключенные дополнительные устройства не настроены. Обратитесь в сервисный центр. См. раздел Обращение в службу поддержки пользователей продукции EPSON. |