| Основная страница > Работа с дополнительным мультифотоподатчиком Сканирование с мультифотоподатчиком Сканирование в простом режиме Сканирование в профессиональном режиме
| Во входной лоток мультифотоподатчика загружайте всегда до 24 фотографий или визитных карточек. Убедитесь, что у всех загружаемых фотографий или визитных карточек одинаковые размеры. См. раздел Загрузка фотографий или визитных карточек в мультифотоподатчик.
| Запустите программу EPSON Scan одним из следующих способов:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование визитных карточек
| Когда запустится EPSON Scan, выберите желаемый режим сканирования из списка в верхней части главного окна. Подробнее об изменении режима см. раздел Изменение режима сканирования.
| Для многократного сканирования документов без предварительного просмотра с установками по умолчанию выберите Full Auto Mode (Автоматический режим) и щелкните Scan (Сканировать). Если появляется окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов), см. раздел Выбор параметров сохранения файлов. Для многократного сканирования документов без предварительного просмотра с настраиваемыми основными установками выберите Home Mode (Простой режим). О сканировании в простом режиме см. раздел Сканирование в простом режиме. Для многократного сканирования документов с предварительным просмотром и управлением множеством параметров выберите Professional Mode (Профессиональный режим). О сканировании в профессиональном режиме см. раздел Сканирование в профессиональном режиме.
Сканирование в простом режиме
| Выполните настройки параметров Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения):
Оригинал | Document Type (Тип документа) | Image Type (Тип изображения)
Фотография | Photograph (Фотография) | Color (Цветное) или Black&White (Черно-белый)
Визитная карточка | Text/Line Art (Текст/Штриховой рисунок) | Color (Цветное), Black&White (Черно-белый) или Grayscale (Оттенки серого)
| Для параметра Destination (Назначение) выберите переключатель в зависимости от того, для чего вам необходимо отсканировать изображение.
| Screen/Web (Экран/Web): выберите, чтобы сканировать для просмотра изображения на компьютере или для размещения изображения на Web-сайте. Printer (Принтер): выберите, если после сканирования собираетесь напечатать изображение или если собираетесь отправить отсканированный документ в программу для оптического распознования текста. Other (Другое): выберите, если хотите отсканировать изображение со специальным разрешением для других целей.
| Если для параметра Destination (Назначение) выбрано Screen/Web (Экран/Web) или Printer (Принтер), параметр Resolution устанавливается автоматически. Если выбрано Other (Другое), щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. См. раздел Выбор разрешения для сканирования.
| Щелкните Image Adjustment (Настройка изображения) для настройки дополнительных параметров См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать). Все документы, загруженные в лоток, будут автоматически отсканированы.
Если появляется окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов), см. раздел Выбор параметров сохранения файлов.
|  | Примечание:
В простом или автоматическом режиме предварительный просмотр изображений не предусмотрен. Если вы хотите просматривать изображения одно за другим, необходимо сканировать документы в профессиональном режиме. См. раздел Изменение режима сканирования.
К началу Сканирование в профессиональном режиме
| Убедитесь, что списка Document Source (Источник документа) выбрано MPF.
| Выполните настройки параметров Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) и Image Type (Тип изображения):
Оригинал | Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Image Type (Тип изображения)
Фотография | Photo (Фотография) | Цветной 24 бит, Цветной 48 бит, Серый 8 бит или Серый 16 бит
Визитная карточка | Document (Документ) | В зависимости от типа карточки. См. шаг 2 в разделе Выполнение основных настроек.
| Щелкните Preview (Просмотр). Откроется окно предварительного просмотра.
|  | Примечание:
Если не будут выполняться никакие операции в течении 15 минут после предварительного просмотра документа, документ будет автоматически выгружен, а сканер перейдет в "спящий" режим. Для запуска сканирования снова загрузите этот документ в мультифотоподатчик и щелкните Preview (Просмотр). Если вы не хотите просматривать каждый документ, необходимо выбирать автоматический или простой режим сканирования (см. раздел Сканирование в простом режиме).
| В окне предварительного просмотра, перемещая указатель мыши по изображению, нарисуйте область для выделения той части изображения, которую вы хотите сканировать. См. раздел Выделение области изображения.
| Выполните необходимые дополнительные настройки Adjustments. См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать). Отсканированный документ будет выведен в приемный лоток, а изображение следующего документа появится в окне предварительного просмотра. Щелкните Preview (Просмотр), если вы не хотите сканировать данный документ, и перейдите к просмотру следущего.
Если появляется окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов), см. раздел Выбор параметров сохранения файлов.
| Повторите действия с 4 по 6, пока все документы не будут отсканированы
| Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. раздел Завершение сканирования.
К началу |