| Основная страница > Работа с дополнительным мультифотоподатчиком Загрузка фотографий или визитных карточек в мультифотоподатчик Характеристики фотографий и визитных карточек
| Предостережение:
Рекомендуется использовать планшет сканера, но не мультифотоподатчик, для сканирования ценных и важных документов, а также нестандартных фотографий и визитных карточек. Мятые оригиналы, пыль на планшете или лишние перемещения могут повредить важный оригинал. Оригинальный документ должен быть чистым. В случае необходимости аккуратно удалите пыль с оригинала. Во избежание поломки сканера не сканируйте поврежденные фотографии или визитные карточки, используя мультифотоподатчик. Максимальное количество оригиналов, которые вы можете отсканировать за одну операцию, это 24 листа. Убедитесь, что ваши фотографии или визитные карточки имеют подходящие размер, толщину и удовлетворяют условиям, описанным в разделе Характеристики фотографий и визитных карточек. Не используйте мультифотоподатчик для сканирования фотографий или визитных карточек, напечатанных на струйных принтерах, иначе документы могут быть испорчены. Убедитесь, что у всех фотографий или визитных карточек одинаковые размеры. Перед загрузкой документов в мультифотоподатчик убедитесь, что крышка сканера отключена и снята со сканера, а на планшете нет никаких посторонних предметов. Чтобы не испортить оригинал, рекомендуется сканировать один и тот же документ не более 5 раз, используя мультифотоподатчик.
| Приподнимите приемный лоток и удерживайте его немного приподнятым.
| Загрузите узкой стороной до 24 фотографий или визитных карточек в податчик, сканируемой стороной вниз: настолько глубоко, насколько это возможно.
|  | Примечание:
Не загружайте горизонтально фотографии или визитные карточки.
|  | Предостережение:
При работе с мультифотоподатчиком следите, чтобы ваши волосы, одежда и руки не попали во входной лоток. Вы можете пораниться или повредить сканер.
| Отпустите приемный лоток и передвиньте направляющую вплотную к загруженным документам.
| Примечание:
Толщина стопки документов не должна превышать уровня, заданного меткой на направляющей. Если ширина документов меньше, чем минимальное расстояние между направляющими, разместите документы, прижав их вплотную к левой направляющей.
Далее см. раздел Сканирование с мультифотоподатчиком. Характеристики фотографий и визитных карточек Вы можете загружать в мультифотоподатчик фотографии или визитные карточки, отвечающие следующим требованиям.
Размер: | Ширина от 50 до 102 мм Длина от 82 от 152 мм
Толщина: | 0,2 to 0,34 мм
Тип документа: | Фотографии или визитные карточки, напечатанные на матричных или лазерных принтерах, а также факсы.
Перед сканированием документов с помощью мультифотоподатчика проверьте следующее: Документ должен быть чистым. Чернила на документе сухие. Документ не слишком темный. Документ не порван, не измят, и к нему не прикреплены посторонние предметы. На документе нет скоб или других предметов, которые могут повредить подающий механизм; Продольный изгиб документа не превышает допустимого значения (допустимое расстояние между краями документа должно быть более 5 мм). Документ не является многослойной формой и не скреплен с другими документами. Документ не является копировальной бумагой. Документ не содержит аппликаций. Толщина документа от 0,2 до 0,34 мм. Документ не напечатан на струйном принтере. Документ не является фотографией, сделанной фотокамерой Polaroid®. Документ не является панорамной фотографией. Оптимальные для сканирования с использованием мультифотоподатчика размеры документа - от 50 x 82 мм до 102 x 152 мм. Если размеры документа меньше чем 50 x 82 мм, загружайте их, прижимая вплотную к левой направляющей.
| Примечание:
Если вы хотите сканировать документы, не удовлетворяющие вышеперечисленным характеристикам, рекомендуется снять мультифотоподатчик и сканировать документы обычным способом, размещая их на планшете. См. раздел Снятие мультифотоподатчика.
К началу |