| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Удаление пыли с пленок и слайдов Функция ПО сканера Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для удаления пыли и царапин при сканировании пленок или слайдов.
Оригинальное изображение | Функция Dust Removal (Удаление дефектов) включена
| Примечание:
Перед сканированием пленок или слайдов удалите с них видимые загрязнения.
Используя EPSON Scan, выполните следующие шаги, чтобы удалить пыль с пленки или слайдов:
| Разместите оригинальную пленку или слайд(ы) в сканере. См. следующие разделы:
| Размещение пленок или слайдов (Perfection 3490 Photo) Размещение пленок или слайдов (Perfection 3590 Photo)
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно EPSON Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования:
| Простой и профессиональный режимы: переходите к шагу 4. Автоматический режим: щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите переключатель Film (Пленка). Затем установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9.
|  | Примечание:
Подробные инструкции о работе в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. В автоматическом режиме вы можете сканировать только 35 мм цветные негативные пленки или слайды. Для сканирования черно-белых пленок и слайдов используйте простой или профессиональный режим.
| Выполните основные настройки для сканируемой пленки или слайда, а затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. раздел Выполнение основных настроек.
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображения, затем выберите область сканирования. См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения.
| Сделайте следующее:
| Простой режим: Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Профессиональный режим: Если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Простой режим: Профессиональный режим:
|  | Примечание:
Сканируя пленки или слайды, вы также можете повысить качество сканированного изображения, уменьшив его зернистость. Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости). Щелкните кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и из списка Level (Уровень) выберите значение, чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции. Результат применения функции удаления пыли не виден в момент предварительного просмотра изображения. Оценивайте ее работу по отсканированному изображению.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. раздел Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления пыли.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. раздел Завершение сканирования. |