| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение пленок или слайдов (Perfection 3490 Photo) Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Хранение держателя пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов
| Примечание:
Если к сканеру подсоединен дополнительный мультифотоподатчик, перед сканированием пленок или слайдов его необходимо снять. См. раздел Снятие мультифотоподатчика.
Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо удалить подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к порту сканера OPTION.
|  | Примечание:
Перед подключением или отключением кабеля модуля сканирования прозрачных документов всегда выключайте сканер, отсоединяя шнур питания.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой салфеткой планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля О размещении пленок в сканере см. в разделе Размещение пленки в держателе. О размещении слайдов в сканере см. в разделе Размещение слайдов в держателе. К началу Размещение пленки в держателе
| Протолкните пленку в держатель 35 мм пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны изображения и слова на пленке перевернутыми.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме. Не закрывайте отверстия на держателе.
| Сканирование первых 4 кадров на пленке: Расположите держатель на планшете вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "A" на выступе держателя совпадает с отметкой "A" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
Сканирование последних 2 кадров на пленке: Расположите держатель на планшете вплотную к нижнему правому углу планшета. Проверьте, что отметка "B" на выступе держателя совпадает с отметкой "B" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. разделы Хранение держателя пленки и Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до трех 35 мм слайдов за раз, используя держатель.
| Примечание:
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "C" на выступе держателя совпадает с отметкой "C" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Положите до трех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение перевернутым.
|  | Примечание:
Не располагайте длинный край слайда горизонтально. Длинная сторона слайда всегда должна быть расположена вертикально.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании слайдов см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. разделы Хранение держателя пленки и Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Хранение держателя пленки Если вы не используете держатель пленок, положите его внутрь крышки сканера.
| Поднимите крышку и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Задвиньте держатель пленок в крышку сканера.
| Установите на место подложку. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.
К началу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки - белая. К началу |