| Основная страница > Технические характеристики Характеристики дополнительного мультифотоподатчика Общие сведения Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Ресурс Механические характеристики Соответствие стандартам и допускам Общие сведения
Код продукта | B81377*
Подача бумаги | Загрузка бумаги рабочей стороной вниз
Вывод бумаги | Вывод бумаги рабочей стороной вниз
Вместимость | 24 листа (толщина стопки до 6 мм)
Типы бумаги | Фотография (4" × 6", 3" × 5"), фотография (2,25" × 3,25"), визитная карточка, открытка
К началу Электрические характеристики
Номинальное входное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В ±10%, 5 В ±10%
Номинальный входной ток | 24 В: 0,65 A 5 В: 0,2 A
К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 30°C
Хранение | от -20 до 60°C
Влажность | Работа | 20–80%, без конденсации
Хранение | 10–85%, без конденсации
К началу Ресурс
Всего листов (загрузка/вывод MCBF) | 10,000
Общее число циклов перемещения приемного лотка вверх и вниз MCBF | 500
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 231 мм Глубина: 401 мм Высота: 52 мм
Вес | Примерно 1,7 кг
К началу Соответствие стандартам и допускам
Безопасность/EMC | EN55022 (CISPR Pub22) класс B, EN55024 (CE) часть 15 подраздел B класс B AS/NZS 3584 класс B (Australia EMC, C-tick)
К началу |