| Основная страница > Устранение неполадок Неполадки при сканировании с использованием автозагрузчика пленок (Perfection 3590 Photo) Автозагрузчик пленок не подает пленку Пленка замялась в автозагрузчике Автозагрузчик пленок не подает пленку Убедитесь, что пленка загружена, как описано в разделе Загрузка пленок в автозагрузчик. Убедитесь, что индикатор Start (Пуск) горит зеленым цветом. Если индикатор мигает зеленым цветом, подождите, пока он не загориится постоянным зеленым цветом. Если цвет индикатора Start (Пуск) - красный, см. раздел Индикатор ошибок. Убедитесь, что сканер правильно подсоединен к компьютеру, и снова загрузите пленку. К началу Пленка замялась в автозагрузчике
| Если крышка податчика пленки закрыта, нажмите на нее, чтобы она открылась, затем полностью поднимите направляющую пленки.
| Нажмите на кнопку Eject (Выброс). Если пленка не была выведена, перейдите к следующему шагу.
| Отключите сканер.
| Поднимите крышку сканера.
| Посмотрите на внутреннюю сторону автозагрузчика, чтобы найти место, где застряла пленка.
| Если пленка застряла над окном слайд-модуля: Придерживая крышку сканера, поворачивайте подающий узел в направлении по часовой стрелке. Поворачивайте подающий узел до тех пор, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки. Затем аккуратно вытяните пленку.
Если пленка застряла в окне слайд-модуля или под ним: Придерживая крышку сканера, откройте крышку лентопротяжного тракта и поворачивайте подающий узел в направлении против часовой стрелки, указанном на рисунке стрелкой. Поворачивайте подающий узел до тех пор, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки. Затем аккуратно вытяните пленку.
|  | Примечание:
Не поворачивайте подающий узел, если пленка не застряла.
| Закройте программу EPSON Scan, если была запущена. Включите сканер и повторите сканирование.
К началу |