Обслуживание и уход

# Транспортировка сканера

Перед транспортировкой сканера или длительным хранением необходимо зафиксировать каретку сканера для предотвращения поломок. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение. Когда индикатор загорится постоянным зеленым светом, выключите сканер.

| Отключите шнур питания.

| Отключите USB кабель или кабель IEEE 1394.

| Если кабель крышки сканера подключен, отключите его.

| Поверните ползунок транспортной блокировки для фиксации каретки.

| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая