Размещение материалов для сканирования

# Размещение пленки

> Пленка 35 мм
> Слайды 35 мм
> Средний формат
> Пленка 4 x 5 дюймов

Вы можете сканировать пленки 35 мм, Слайды 35 мм, пленки среднего формата и пленки размером 4 x 5 дюймов. Крышка сканера также функционирует в качестве фильм адаптера.

| Предостережение:

Придерживайте пленку за края или используйте перчатки. Не трогайте пленку руками, т.к. на ее поверхности могут оставаться отпечатки пальцев.

| Примечание:

Если вы будете сканировать пленки с помощью приложения EPSON Smart Panel или утилиты EPSON Photo Print, обратитесь к соответствующей документации для получения дополнительной информации.

В автоматическом режиме вы можете сканировать цветные пленки 35 мм и цветные Слайды 35 мм. Если вы хотите сканировать черно-белые негативные пленки, пленки среднего формата или пленки размером 4 x 5 дюймов, перейдите в обычный или профессиональный режим.

| Проверьте, что кабель крышки сканера подключен в разъем интерфейса сканера.

|  | Предостережение:

Перед подключением или отсоединением крышки сканера убедитесь, что сканер выключен.

| Откройте крышку сканера, аккуратно потяните вверх подложку для отражающих документов и снимите ее.

| Разместите пленки или слайды в держателе для пленок и затем установите его на планшете. Для сканирования материала определенного типа см. следующие разделы.

> Пленка 35 мм

> Слайды 35 мм

> Средний формат

> Пленка 4 x 5 дюймов

|  | Примечание:

Основной стороной пленки (с эмульсионным слоем) является сторона, на которой отчетливо видно имя оператора и идентификационный номер пленки. Также, когда вы смотрите на пленку с основной стороны, изображение будет обычным, не перевернутым.

Правильно разместите пленку в держателе и правильно установите держатель на планшете.

Не надавливайте на стекло планшета слишком сильно.

Расположите выступающую часть держателя для пленок не на стекле планшета, а на корпусе сканера, как показано на рисунке, иначе цвета могут быть отсканированы с искажением.

| Закройте крышку сканера.

| Примечание:

Проверьте, что крышка сканера плотно закрыта, чтобы избежать искажения цвета при сканировании.

На отсканированном изображении могут появляться интерференционные кольца. Чтобы их удалить, поместите пленку основной эмульсионной стороной вверх. Для получения подробной информации см. раздел На отсканированном изображении появляются интерференционные кольца.

## Пленка 35 мм

| Откройте рамку фиксатора держателя пленок размером 35 мм.

| Поместите пленку в держатель основной эмульсионной стороной вниз. Держатель вмещает до 24 кадров.

| Установите рамку фиксатора сверху пленки и защелкните ее.

|  | Примечание:

Надавите рамку фиксатора по периметру, чтобы проверить, защелкнута ли она.

| Разместите держатель для пленок на планшете, выровняв его по правому верхнему углу.

[К началу]

## Слайды 35 мм

| Разместите держатель для слайдов размером 35 мм на планшете, выровняв его по правому верхнему углу.

| Поместите слайды в держатель, как показано ниже.

[К началу]

## Средний формат

| Откройте рамку фиксатора держателя пленок среднего формата.

| Поместите пленку в держатель основной эмульсионной стороной вниз. В данном держателе вы можете разместить пленки размером до 6 x 12см.

| Установите рамку фиксатора сверху пленки и защелкните ее.

|  | Примечание:

Надавите рамку фиксатора по периметру, чтобы проверить, защелкнута ли она.

| Разместите держатель для пленок на планшете, выровняв его по правому верхнему углу.

[К началу]

## Пленка 4 x 5 дюймов

| Откройте рамку фиксатора держателя пленок размером 4 x 5 дюймов.

| Поместите пленку в держатель основной эмульсионной стороной вниз.

| Установите рамку фиксатора сверху пленки и защелкните ее.

|  | Примечание:

Надавите рамку фиксатора по периметру, чтобы проверить, защелкнута ли она.

| Разместите держатель для пленок на планшете, выровняв его по правому верхнему углу.

Для получения подробной информации о процессе сканирования см. раздел Для пленок.

[К началу]

Следующая