# Правила техники безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания

| Перед использованием вашего устройства прочитайте все указания, приведенные в данном разделе. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на корпус устройства. Устанавливайте принтер недалеко от компьютера, чтобы интерфейсный кабель можно было легко подключить и отключить. Избегайте мест с пылью или грязи, воды, ударами или вибрациями, мест с резкими изменениями температуры и влажности. Держите принтер вдали от прямого солнечного света, от сильного света и от источников тепла. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Устанавливайте принтер недалеко от электрической розетки, чтобы сетевой кабель можно было легко подключить и отключить. Сетевой кабель должен располагаться в месте, защищающем его от изнашивания, порезов, перегибов. Не придавливайте посторонними предметами сетевой кабель и не допускайте, чтобы он проходил по ступеням и проходам. Будьте очень осторожны, прикасаясь к сетевому кабелю в местах соединения с трансформатором. Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе устройства. Старайтесь не использовать розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются. При включении устройства через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала нагрузки, допускаемой по току. Кроме того, убедитесь, что суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство. Не засовывайте в прорези корпуса устройства посторонние предметы, так как они могут касаться опасных для вас деталей устройства Остерегайтесь электрического шока. Рядом со сканером и за ним оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы можно было свободно разместить кабели и слайд-адаптер. Отключайте устройство от электрической сети и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию в следующих случаях: Поврежден сетевой шнур или его вилки; внутрь устройства попала жидкость; устройство падало или поврежден его корпус; устройство не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности. ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждения
необходимо следовать во избежание телесных травм.
| Предостережения
надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.