Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 40,800 x 56,160 пикселов при разрешении 4800 dpi
Размер документа | 216 x 297 мм (8.5 x 11.7 дюймов) A4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 4800 dpi (основной режим) 9600 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 25 dpi - 12800 dpi (от 25 до 6400 dpi с приращением 1 dpi. 12800 dpi достигается с функцией увеличения.)
Скорость сканирования | 16.9 мс/строка при 4800 dpi 4.1 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на CCD-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 16 бит/пиксел/цвет внешние
Яркость | 7 уровней (В EPSON Scan яркостью управляет параметр Коррекция гаммы (Gamma correction))
Интерфейс | USB 2.0 (соединительное гнездо типа B) и интерфейс последовательной шины IEEE 1394
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом

[К началу]

Предыдущая | Следующая