Использование сканера

# Выбор настроек

> Для пленок
> Для документов и фотографий

В данном разделе вы сможете получить информацию о том, как изменять настройки материалов для сканирования.

## Для пленок

Следуйте нижеприведенным инструкциям, чтобы сделать настройки для сканирования пленок в Профессиональном режиме.

| Разместите пленки на планшете сканера.

| Размещение пленок

| Запустите EPSON Scan и выберите Профессиональный режим. Для получения подробной информации о режиме сканирования см. Выбор режима сканирования в EPSON Scan.

> Откроется следующее окно.

| Укажите параметры оригинала в соответствии с вашими пленками.

Тип документа (Document Type) | Пленка (Film)
Тип пленки (Film Type) | Выберите тип пленки.

| Укажите параметры назначения в соответствии с желаемым результатом.

Тип изображения (Image Type) | Выберите необходимый тип изображения.
Разрешение (Resolution) | Выберите необходимое разрешение.

> При выборе большого разрешения количество пикселов, необходимое для записи данных, увеличивается, и сканированное изображение становится более качественным. Увеличение разрешения также влечет увеличение размера файла. В зависимости от целей сканирования, выберите подходящее разрешение.

> В следующей таблице перечислены цели сканирования и подходящие для них разрешения.

Цель | Разрешение
Отправка по электронной почте | 96 - 150 dpi
Печать | 300 dpi
Сохранение в файл | 300 dpi

| Нажмите Предварительный просмотр (Preview), чтобы просмотреть изображения.

| Если необходимо, в качестве параметра Конечный размер (Target size) укажите размер отсканированного изображения и сделайте необходимые настройки, используя инструменты настройки качества изображения. (Возможно вам понадобится прокрутить изображение до конца).

| Нажмите Сканировать (Scan). EPSON Scan начнет сканирование документа.

Отсканированные изображения будут сохранены в указанной папке.

### Сканирование с разрешением 4800 dpi

Если вы сканируете пленку размером 35 мм и увеличиваете получившееся изображение до размера формата A2, из списка Разрешение (Resolution) выберите разрешение 4800, чтобы получить оптимальное качество результата.

| Примечание:

Убедитесь, что для параметра Конечный размер (Target Size) выбрано значение Оригинал (Original).

Увеличение разрешения приводит к увеличению размера файла.

Увеличение разрешения требует большего времени для сканирования.

Если на отсканированном изображении появляется зернистость, установите флажок Уменьшение зернистости (Grain Reduction) и нажмите Сканировать (SCAN) еще раз. Выбор большего значения параметра Уменьшение зернистости (Grain Reduction) делает отсканированное изображение более сглаженным по текстуре.

| Примечание:

Параметр Уменьшение зернистости (Grain Reduction) доступен только в Профессиональном режиме.

Сравните качество отсканированных изображений с использованием и без использования параметра Уменьшение зернистости (Grain Reduction).

Без применения параметра Уменьшение зернистости | С применением параметра Уменьшение зернистости

| Примечание:

Изображения вверху показаны в качестве примера. Результат применения параметра Уменьшение зернистости (Grain Reduction) может изменяться в зависимости от использовавшихся настроек сканирования изображения или пленки.

[К началу]

## Для документов и фотографий

Для изменения настроек сканирования документов и фотографий (отражающие документы) в Профессиональном режиме выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете сканера.

| Размещение документов и фотографий

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим. Для получения подробной информации о режиме сканирования см. Выбор режима сканирования в EPSON Scan.

> Откроется следующее окно.

| Укажите параметры оригинала в соответствии с вашим документом.

Тип документа (Document Type) | Отражающий (Reflective)
Источник документа (Document Source) | Планшет (Document Table)
Тип автоэкспозиции (Auto Exposure Type) | Из списка выберите значение "Фото (Photo)" или "Документ (Document)".

| Укажите параметры назначения в соответствии с желаемым результатом.

Тип изображения (Image Type) | Выберите соответствующий тип изображения.
Разрешение (Resolution) | Выберите необходимое разрешение.

> При выборе большого разрешения количество пикселов, необходимое для записи данных, увеличивается, и сканированное изображение становится более качественным. Увеличение разрешения также влечет увеличение размера файла. В зависимости от целей сканирования, выберите подходящее разрешение.

> В следующей таблице перечислены цели сканирования и подходящие для них разрешения.

Цель | Разрешение
Отправка по электронной почте | 96 - 150 dpi
OCR (Оптическое распознавание символов) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Сохранение в файл | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

| Нажмите Предварительный просмотр (Preview) для предварительного просмотра изображений.

| Если необходимо, в качестве параметра Конечный размер (Target size) укажите размер отсканированного изображения и сделайте необходимые настройки, используя инструменты настройки качества изображения. (Возможно вам понадобится прокрутить изображение до конца).

| Нажмите Сканировать (Scan). EPSON Scan начнет сканирование документа.

Отсканированные изображения будут сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая