| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение пленок или слайдов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Установка подложки для сканирования непрозрачных документов ## Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой тканью планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля Для размещения пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в держателе. Для размещения слайдов, обратитесь к разделу Размещение слайдов в держателе. To replace the document mat, see Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Верх ## Размещение пленки в держателе ### 35 мм пленки
| Откройте крышку держателя 35-мм пленки.
| Протолкните одну или две пленки в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленках перевернутыми при просмотре с верхней стороны.
Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Убедитесь, что пленка расположена как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «A» на выступе держателя совпадает со значком «A» на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Запуск Epson Scan. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. ### Пленки формата Medium
| Откройте крышку держателя пленки формата Medium.
| Протолкните пленку в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение и надписи на пленке перевернутыми. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия держателя.
Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Убедитесь, что пленка расположена как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему левому углу планшета. Проверьте, что значок «B» на выступе держателя совпадает со значком «B» на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Примечание:
Вы не можете сканировать пленки формата Medium в Автоматическом режиме.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. #### Использование поддерживающего листа Когда пленка перекручена, распрямите ее используя поддерживающий лист, поставляемый с держателем пленки формата Medium. Предостережение
Оставляйте как-минимум два миллиметра свободного пространства между рамкой изображения и поддерживающим листом. Убедитесь, что глянцевая сторона соприкасается с поверхностью пленки. Когда вы располагаете поддерживающий лист перевернутым, пленка может повредиться.
Если пленка перекручена вниз: Расположите поддерживающий лист под пленкой глянцевой поверхностью вверх. Затем закройте крышку держателя. Если пленка перекручена вверх: Расположите поддерживающий лист под пленкой глянцевой поверхностью вниз. Затем закройте крышку держателя. Верх ## Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до четырех 35 мм слайдов за раз, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов. Примечание:
Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «С» на выступе держателя совпадает со значком «С» на сканере.
| Положите до четырех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на слайдах перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Слайды должны быть расположены как показано ниже.
Примечание:
Располагайте длинную сторону слайда в держателе как показано ниже.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования слайдов обратитесь к разделу Запуск Epson Scan. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Верх ## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. Верх |