| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Удаление дефектов с помощью функции удаления девектов Удаление дефектов в Автоматическом режиме Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный) Функция приложения Epson Scan Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для программного удаления пыли при сканировании пленок или слайдов. Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них.
Оригинальное изображение | С применением функции Dust Removal (Удаление дефектов)
Примечание:
Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов)при сканировании оригиналов, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым. При сканировании пленок или слайдов функция Dust Removal (Удаление дефектов) доступна только в Автоматическом и Профессиональном режимах (она не доступна в Простом режиме). To remove dust marks from color film or slides in Home Mode, use the DIGITAL ICE Technology feature as described in Удаление следов пыли и царапин с оригиналов с помощью технологии DIGITAL ICE. Если после применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) при сканировании цветных пленок или слайдов некоторые дефекты неустранены, повторите сканирование с использованием технологии DIGITAL ICE, как описано в разделе Удаление следов пыли и царапин с оригиналов с помощью технологии DIGITAL ICE. Данная функция недоступна, если установлен флажок DIGITAL ICE Technology (Технология DIGITAL ICE).
Удаление следов пыли с ваших оригиналов обратитесь к одному из следующих разделов. Автоматический режим: Удаление дефектов в Автоматическом режиме Офисный режим: Эта функция недоступна в режиме Office (Офисный). Если необходимо, измените режим сканирования на Full Auto Mode (Автоматический) или Professional Mode (Профессиональный режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Простой режим: Эта функция недоступна в Простом режиме. Если необходимо, измените режим сканирования на Full Auto Mode (Автоматический) или Professional Mode (Профессиональный режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Профессиональный режим: Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный) ## Удаление дефектов в Автоматическом режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов Примечание для пленок или слайдов:
В Автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм пленки или цветные позитивы. Для сканирования других типов пленок используйте Простой или Профессиональный режимы. Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В окне Автоматического режима щелкните Customize (Настроить). Появится окно Customize (Настройки автоматического режима).
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).
| Если вы хотите выбрать параметры сохранения файлов, щелкните File Save Settings (Параметры сохранения файла). Подробнее об этом — в разделе Настройка параметра File Save Settings (Параметры сохранения файла).
Примечание:
При запуске Epson Scan из TWAIN-совместимого приложения, например, из Adobe Photoshop Elements, значок File Save Settings (Параметры сохранения файла) не отображается.
| По окончанию задания необходимых настроек, щелкните OK, чтобы вернуться к окну Full Auto Mode (Автоматический режим).
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в режиме Professional (Профессиональный)
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В окне Professional Mode (Профессиональный режим), выберите настройки Document Type (Тип документа), Document Source (Источник документа), Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) (для сканирования документов или фотографий), или Film Type (Тип пленки) (для сканирования пленок или слайдов), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в режиме Professional (Профессиональный).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Примечание:
Результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) не виден в окне Preview (Просмотр). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка. Данная функция недоступна, если установлен флажок DIGITAL ICE Technology (Технология DIGITAL ICE).
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |