| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку в исходном положении.
| Убедитесь, что каретка находится в исходном положении (в верхней части сканера). В противном случае, включите сканер и подождите, пока каретка вернется в исходную позицию.
| Выключите сканер нажав на выключатель питания, затем отсоедините провод питания.
| Отключите кабель USB от сканера.
| На задней стороне сканера передвиньте транспортировочный замок в позицию блокировки, чтобы зафиксировать каретку сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.