| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Удаление следов пыли и царапин с оригиналов с помощью технологии DIGITAL ICE Характеристики технологии DIGITAL ICE Использование технологии DIGITAL ICE в Простом режиме Использование технологии DIGITAL ICE в Профессиональном режиме Ваш сканер и поставляемое с ним программное обеспечение оснащены технологией DIGITAL ICE, предназначенной для удаления пыли и царапин с оригиналов.
Оригинальное изображение | С применением технологии Digital ICE
Технология DIGITAL ICE может устранять те дефекты, с которыми не удалось справиться, используя функцию Dust Removal (Удаление дефектов). Однако для использования технологии DIGITAL ICE требуется больше системных ресурсов, а на сканирование уходит больше времени. Используйте технологию DIGITAL ICE только тогда, когда результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) вас не устраивает. Подробности см. в разделе Удаление дефектов с помощью функции удаления девектов. Примечание:
Вы не можете одновременно применять функцию Dust Removal (Удаление дефектов) и технологию DIGITAL ICE. Не примените технологию DIGITAL ICEпри сканировании оригиналов, на которых нет пыли и царапин, т.к. в этом случае отсканированное изображение может получиться искаженным или расплывчатым. При сканировании с применением технологии DIGITAL ICE, резкость отсканированного изображения может немного снизиться. Данная функция недоступна если в окне Configuration (Конфигурация) установлен флажок Show Texture (Показывать текстуру).
Перед использованием технологии DIGITAL ICE убедитесь, что ваша система соответствует необходимым требованиям Характеристики технологии DIGITAL ICE. ## Характеристики технологии DIGITAL ICE В следующей таблице приведены примеры, сколько нужно дискового пространства и системной памяти для сканирования фотографий и пленок с применением технологии DIGITAL ICE. Чтобы использовать технологию DIGITAL ICE, необходимы дополнительные ресурсы для процесса обработки и хранения отсканированных изображений с заданными размерами и разрешением.
Тип оригинала | Разрешение * | Свободное место на диске | Системная память
4 Фотография 10.2 × 15.2 см | 600 dpi | 157 МБ | 185 МБ
4800 dpi | 626 МБ | 370 МБ
Фотография формата A4 | 600 dpi | 631 МБ | 255 МБ
4800 dpi | 2524 МБ | 510 МБ
35 мм пленка или слайд | 150 dpi | 1 МБ | 8 МБ
300 dpi | 1 МБ | 15 МБ
600 dpi | 4 МБ | 30 МБ
1200 dpi | 16 МБ | 59 МБ
2400 dpi | 63 МБ | 117 МБ
3600 dpi | 142 МБ | 175 МБ
12800 dpi | 251 МБ | 233 МБ
Пленка формата Medium (6 × 12 см) | 150 dpi | 4 МБ | 34 МБ
300 dpi | 8 МБ | 70 МБ
600 dpi | 29 МБ | 139 МБ
1200 dpi | 116 МБ | 277 МБ
2400 dpi | 464 МБ | 553 МБ
3600 dpi | 1042 МБ | 830 МБ
12800 dpi | 1853 МБ | 1106 МБ
* Приведенные в таблице значения разрешений — это реальные значения разрешений при сканировании с поддержкой функции DIGITAL ICE, которые выше значений, задаваемых в EPSON Scan. Убедитесь, что у вашего компьютера достаточно системных ресурсов. Технология DIGITAL ICE может применяться для следующих типов оригиналов.
Тип оригинала | Технология DIGITAL ICE
Глянцевая фотография | Yes (Да)
Цветной негатив | Yes (Да)
Цветные позитивные пленки или слайды | Да *
Монохромный негатив | Нет **
Монохромный позитив | No (Нет)
* Пленки Kodachrome не поддерживаются. ** Поддерживаются только хромогенные монохромные негативы. Примечание:
Если системных ресурсов окажется недостаточно, время сканирования может существенно увеличиться. В этом случае реакция системы на нажатие кнопки Cancel (Отмена) может быть замедлена. Если оригинал размещен на планшете сканера под углом, технологии DIGITAL ICE потребуется еще больше системной памяти для выравнивания сканируемого изображения. Убедитесь, что оригинал расположен на планшете ровно.
Для получения информации по использованию технологии DIGITAL ICE, см. один из этих разделов. Автоматический режим: Эта функция недоступна в Автоматическом режиме. Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Офисный режим: Эта функция недоступна в режиме Office (Офисный). Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Простой режим: Использование технологии DIGITAL ICE в Простом режиме Профессиональный режим: Использование технологии DIGITAL ICE в Профессиональном режиме Верх ## Использование технологии DIGITAL ICE в Простом режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Home (Простой) настройте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение). Подробности см. в разделе Сканирование в Home Mode (Простой режим).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Установите флажок DIGITAL ICE Technology (Технология DIGITAL ICE).
Примечание:
Результат работы технологии DIGITAL ICE не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты применения этой технологии на отсканированном изображении
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления дефектов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробности см. в разделе Завершение сканирования. Верх ## Использование технологии DIGITAL ICE в Профессиональном режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| In the Professional Mode window, select the Document Type, Auto Exposure Type (for scanning documents or photos), Film Type (for scanning film or slides), Image Type, Resolution, and Document Size settings. Подробности см. в разделе Сканирование в режиме Professional (Профессиональный).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок DIGITAL ICE Technology (Технология DIGITAL ICE).
Когда в качестве параметра для Document Type (Тип документа) выбрано Reflective (Непрозрачный), вы можете регулировать уровень коррекции, осуществляемой технологией DIGITAL ICE. Щелкните кнопку +(Windows) или (Mac OS X) рядом с параметром и выберите Standard (Стандартное) или High (Высокое). Примечание:
Результат работы технологии DIGITAL ICE не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты применения этой технологии на отсканированном изображении
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления дефектов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробности см. в разделе Завершение сканирования. Верх |