| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Коррекция фотографий снятых против света Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Home (Простой) Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Professional (Профессиональный) Функция приложения Epson Scan Backlight Correction (Коррекция фона) предназначена для осветления темных частей фотографий, которые были сделаны против света. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите улучшенные изображения.
Оригинальное изображение | С применением функции Backlight Correction (Коррекция фона)
О коррекции фотографий снятых против света см. один из следующих разделов. Автоматический режим: Эта функция недоступна в Автоматическом режиме. Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Офисный режим: Эта функция недоступна в Офисном режиме. Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Простой режим: Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Home (Простой) Профессиональный режим: Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Professional (Профессиональный) ## Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Home (Простой)
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Home (Простой) настройте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение). Подробности см. в разделе Сканирование в Home Mode (Простой режим).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона).
Примечание:
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Backlight Correction (Коррекция фона) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) о окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Функция Backlight Correction (Коррекция фона) в режиме Professional (Профессиональный)
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В окне Professional Mode (Профессиональный режим), выберите настройки Document Type (Тип документа), Document Source (Источник документа), Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) (для сканирования документов или фотографий), или Film Type (Тип пленки) (для сканирования пленок или слайдов), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в режиме Professional (Профессиональный).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Примечание:
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Backlight Correction (Коррекция фона) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) о окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |