| Основная страница > Сканирование оригиналов # Сканирование в Professional Mode (Профессиональный режим) При выборе режима Professional (Профессиональный) отобразится окно Professional (Профессиональный) приложения Epson Scan.
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| Выберите режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный) (для сканирования фотографий и документов) или Film (Пленка) (для сканирования пленок или слайдов).
| Если в качестве Document Type (Тип документа) вы выбрали Reflective (Непрозрачный) (для сканирования фотографий и документов), щелкните список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) и далее выберите Photo (Фото) or Document (Документ).
Если в качестве Document Type (Тип документа) вы выбрали Film (Пленка) (для сканирования пленок или слайдов), щелкните список Film Type (Тип пленки) и далее выберите Positive Film (Позитив), Color Negative Film (Цветной негатив) или B&W Negative Film (Черно-белый негатив).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения.
Параметр Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
48-bit Color (Цветной 24 бита) | Цветные фотографии, которые вы можете изменять в программе редактирования, поддерживающей работу с 48 битными изображениями
24-bit Color (Цветной 24 бита) | Цветные фотографии
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
16-bit grayscale (Серый 8 бит) | Black-and-white photos with many shades of gray
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документы, содержащие черный текст и/или штриховой рисунок
Примечание:
При выборе 8-bit Grayscale (Серый 8 бит) или Black&White (Черно-белый) вы также можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Dropout (Отсечение): Red (Красный) | Отсекает красную составляющую при сканировании
Dropout (Отсечение): Green (Зеленый) | Отсекает зеленую составляющую при сканировании.
Dropout (Отсечение): Blue (Синий) | Отсекает синюю составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Red (Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Green (Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Blue (Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее о настройке параметров в окне Preview (Просмотр) см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Если необходимо, щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Target Size (Размер назначения) и выберите выходной размер сканируемого изображения. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения с помощью параметра Target Size (Размер назначения). Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. |