| Основная страница > Безопасность Важные инструкции по безопасности При установке принтера Выбор места для установки устройства При работе с устройством При работе с картриджами При работе с картой памяти Работа с ЖК-дисплеем При использовании адаптера для фотопечати Bluetooth При использовании дополнительной батареи При хранении дополнительной батареи При утилизации дополнительной батареи Соответствие стандарту ENERGY STAR® Предупреждения, предостережения и примечания Перед использованием устройства прочитайте все инструкции в этом разделе. Также, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства. При установке принтера Во время установки устройства соблюдайте следующие условия. Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства. Шнуры питания следует прокладывать в местах, где они не будут истираться, изнашиваться, сплющиваться, скручиваться и подвергаться порезам. Не ставьте предметы на шнуры питания и следите за тем, чтобы на адаптер переменного тока и шнуры питания не наступали и не переезжали их. Особенно тщательно следите за тем, чтобы все шнуры питания были прямыми на концах и в местах соединения с адаптером переменного тока. Используйте только шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Адаптер переменного тока A381H предназначен для использования только с тем принтером, с которым он поставляется. Не пытайтесь использовать его с другими электронными устройствами, если это не оговорено в инструкции. Используйте только источник питания того типа, который указан на заводской этикетке адаптера переменного тока. Подключайте сканер только к обычной электрической розетке при помощи шнура питания для переменного тока, отвечающего соответствующим местным стандартам безопасности. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Не подключайте принтер к розетками, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами. Устанавливайте компьютер и устройство вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания и адаптер переменного тока. Если вы подключаете устройство через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимой. Никогда не разбирайте, не дорабатывайте и не пытайтесь починить адаптер переменного тока, шнур питания, принтер или дополнительные устройства, если это не оговорено специально в руководствах пользователя для принтера. Отключите принтер и адаптер переменного тока и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях: шнур питания или разъем повреждены; внутрь принтера или адаптера переменного тока попала жидкость; принтер или адаптер уронили или их корпуса повреждены; принтер или адаптер работает неправильно или с заметными отклонениями от обычного поведения. (Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации). Не работайте с устройством мокрыми руками. Если вы намерены использовать устройство в Германии, подключайте его через 10- или 16-амперный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания или избыточного тока. К началу Выбор места для установки устройства При выборе места для установки устройства учитывайте следующее. Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. При установке устройства около стены, оставляйте между ним и стеной промежуток не менее 10 см. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа. Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных резким изменениям температуры и влажности. Держите принтер и адаптер переменного тока вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла. Не оставляйте принтер в местах с высокой температурой, например в машине. Держите принтер вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла. Иначе принтер может быть поврежден или чернила могут вытечь. Избегайте запыленных мест, а также мест, подверженных вибрации и ударам. Вокруг устройства должно быть достаточно места для обеспечения хорошей вентиляции. Адаптер переменного тока должен находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. Не устанавливайте и не храните принтер и адаптер переменного тока на открытом воздухе. К началу При работе с устройством Во время работы с устройством выполняйте следующие условия. При работе с принтером в местах, где использование электрических устройств ограничено, например в самолете или в больнице, соблюдайте соответствующие инструкции. Не вставляйте предметы в отверстия на корпусе устройства. Не проливайте на принтер или адаптер переменного тока жидкости. Не всовывайте руки внутрь принтера и не прикасайтесь к картриджам для фотопечати во время печати. Не используйте вблизи устройства аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся газом. Это может привести к пожару. Всегда выключайте принтер при помощи кнопки On (Вкл.). Не отсоединяйте принтер от источника питания и не выключайте источник питания, пока индикатор питания не погаснет. Перед транспортировкой принтера удостоверьтесь, что картридж для фотопечати установлен на место. Картридж для фотопечати должен быть всегда установлен в принтере. При удалении картриджа возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна. К началу При работе с картриджами При обращении с фотокартриджами соблюдайте следующие меры предосторожности. Держите фотокартриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила. Не трясите картридж после вскрытия упаковки — чернила могут вылиться из картриджа. Будьте аккуратны в обращении с фотокартриджами: на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающими отверстиями. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться. Устанавливайте фотокартридж сразу после его распаковки. Если вы оставите картридж без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Не используйте фотокартриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек; иначе качество печати снизится. Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки. Не разбирайте фотокартриджи и не пытайтесь их заправить. Это может повредить печатающую головку. Принеся картридж для фотопечати из холодного помещения, оставьте его в теплой комнате минимум на три часа перед использованием. Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к тому, что печать будет невозможна. На микросхему фотокартриджа записана различная информация о картридже, например объем оставшихся чернил, поэтому можно свободно доставать и заново устанавливать картридж. Учтите, что некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку устройство автоматически проводит инициализацию картриджа. Если вы достаете фотокартридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты отверстий подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, однако предметы, прикасающиеся к областям подачи чернил картриджа, могут испачкаться чернилами. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям. Храните фотокартриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. К началу При работе с картой памяти Не вынимайте карту памяти и не выключайте принтер, если индикатор карты памяти мигает. Способы работы с картами памяти зависят от типа карты. Подробнее об этом — в документации к карте памяти. Используйте только совместимые с этим устройством карты памяти. См. раздел Поддерживаемые карты памяти и варианты установки. К началу Работа с ЖК-дисплеем На ЖК-дисплее или дополнительном мониторе для предварительного просмотра могут быть небольшие яркие или темные точки. Это нормально и не означает, что ЖК-дисплей поврежден. Очищайте ЖК-дисплей или монитор для предварительного просмотра только при помощи сухой мягкой ткани. Не используйте жидкости или химические средства. Если ЖК-дисплей или монитор для предварительного просмотра повреждены, свяжитесь с сервисным центром. Если содержимое ЖК-дисплея попало на руки, тщательно вымойте их водой с мылом. Если содержимое ЖК-дисплея попало в глаза, немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. К началу При использовании адаптера для фотопечати Bluetooth Инструкции по безопасности см. в документации к адаптеру Bluetooth. К началу При использовании дополнительной батареи При попадании кислоты из батареи в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой и обратитесь к врачу. Если вы проглотили батарею, немедленно обратитесь к врачу. Для работы с принтером используйте только ионно-литиевую батарею Epson D121A, согласно указаниям в пользовательской документации. Применение батареи другой модели может вызвать взрыв. Для зарядки батареи и работы с принтером используйте только адаптер переменного тока A381H. Не заряжайте и не используйте батарею в других устройствах. Это может повредить батарею или устройство или вызвать взрыв. Чтобы избежать короткого замыкания, не снимайте внешний корпус батареи. Не берите батарею мокрыми руками и не работайте с ней рядом с водой. Следите, чтобы батарея не попала вводу или в среду с высокой влажностью. Не роняйте, не вскрывайте, не разбирайте, не ломайте и не подвергайте батарею короткому замыканию. Не храните батарею рядом с огнем или водой. Не используйте протекшую или поврежденную батарею. Не заряжайте батарею с помощью других устройств. Не заряжайте батарею вблизи открытого огня или в местах с высокой температурой. Храните батареи вдали от источников тепла. Не оставляйте батарею в машине, чтобы избежать ее перегрева. Не вставляйте предметы в любые отверстия устройства, так как они могут прикоснуться к точкам высокого напряжения и вызвать короткое замыкание. Избегайте контакта батареи с металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание, например монетами или ключами. Не припаивайте провода и клеммы прямо к батарее. Не прикасайтесь к клеммам батареи. Держите батареи вдали от открытого огня, если они протекли или странно пахнут. Если батарея перегрелась или деформировалась, выньте ее из принтера и не работайте с ней. Если вы не использовали устройство долгое время, зарядите батарею перед началом работы. К началу При хранении дополнительной батареи Если вы не собираетесь работать с принтером долгое время, выньте батарею и храните отдельно, чтобы она не разрядилась. Не храните батареи в месте с высокой температурой или влажностью. Храните батареи в местах, недоступных детям. К началу При утилизации дополнительной батареи Перед утилизацией убедитесь, что батарея полностью разряжена.
| Предупреждение:
Не утилизируйте батареи как обычные отходы. Соблюдайте требования местного законодательства по утилизации отработавших элементов питания. Не пытайтесь сжигать батарею.
Для пользователей из Европы: Не утилизируйте батареи как обычные отходы. Соблюдайте требования местного законодательства по утилизации отработавших элементов питания. Для пользователей из США и Канады:
| Этот знак свидетельствует, что батарея будет утилизирована силами RBRC. Когда потребуется утилизировать батарею, свяжитесь с RBRC.
К началу Соответствие стандарту ENERGY STAR® К началу Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждения
необходимо соблюдать во избежание телесных травм.
| Предостережения
необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим устройством.
К началу |