| Основная страница > Устранение неполадок Принтер не печатает ЖК-дисплей выключен На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение ЖК-дисплей включился, а потом погас Горит только индикатор питания ЖК-дисплей выключен Нажмите на кнопку On (Вкл.), чтобы удостовериться, что принтер включен. Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания плотно подсоединен. Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером. К началу На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение Если на ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение, следуйте инструкциям. Подробнее о сообщениях об ошибках и предупреждениях — в разделе Сообщения об ошибках и предупреждения. К началу ЖК-дисплей включился, а потом погас Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите устройство и немедленно отключите его от розетки. Прочитайте информацию на наклейках на принтере.
| Предостережение:
Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИНТЕР К РОЗЕТКЕ. Обратитесь в сервисный центр.
К началу Горит только индикатор питания Выключите принтер и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель принтера подключен надежно. Если вы используете интерфейс USB, убедитесь, что кабель соответствует стандарту USB 2.0. Выключите устройство и компьютер, отсоедините интерфейсный кабель и напечатайте страницу проверки работоспособности принтера. См. раздел Проверка работоспособности принтера Если страница проверки напечаталась правильно, убедитесь, что драйвер принтера и ваше приложение установлены без ошибок. Если вы пытаетесь напечатать большое изображение, возможно, в компьютере не хватает памяти. Попробуйте напечатать изображение меньшего размера, изменив его разрешение. Вы также можете установить еще один модуль памяти в компьютер. Удалите драйвер принтера и переустановите его заново. См. раздел Удаление ПО принтера К началу |